문서번호	시설보수과-5645
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
홍정식		07/06 정재현
협조
	주무관		김발현

2014년 자체정밀점검 지적사항 조치 계획 보고

(솔샘터널)

2015. 7.

북부도로사업소

(시설보수과)

2014년 자체 정밀점검 지적사항 조치 계획

우리 사업소에서 유지관리하고 있는 도로시설물에 대하여 2014년 자체 정밀점검 결과 솔샘터널 지적사항 조치 계획 보고 임

□ 관련근거

○ 2014년 자체 정밀점검 완료 보고((시설보수과-4868호, 2014.7.7.)

□ 지적사항

○ 시설물 현황

시설명	상태등급	위치	준공일	규모(m)	비고
솔샘터널	B	강북구 미아동 839	2002.4.30.	폭 25, 연장 191

○ 옹벽, 터널 구간 포장균열, 포트홀 등 아스팔트 전면 재포장

옹벽구간	터널구간

□ 조치계획

○ 아스팔트 포장균열, 포트홀 등으로 부터 차량의 안전사고 예방을 위하여 전체     재포장하고, 특히 경사가 심한 SK북한산시티아파트 앞 내리막길에는 미끄럼방지     그루빙을 설치코자 함

○ 공사규모

- 절삭 후 아스팔트 덧씌우기(야간,T=5cm) 포장 : 54a

- 미끄럼방지 그루빙 설치 : 600㎡

- 개략공사비 : 41백만원

○ 2015년 도로시설물 일상유지보수공사 업체에 작업지시하여 조속히 공사 시행     하고 시공물량 변동사항 등은 추후 설계변경시 반영하여 조치.  끝.