문서번호	신물질분석과-913
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		신물질분석과장
권학선		07/06 안재찬
협조

「2015년 상반기」

고가(高價) 실험장비 활용실적 점검 계획

2015. 7.

서울특별시 상수도연구원

(신물질분석과)

「2015년 상반기」

고가(高價) 실험장비 활용실적 점검 계획

우리과에서 보유하고 있는 1억원 이상 고가 실험장비에 대한 상반기 활용실적을 점검하여, 저활용장비가 발생하지 않도록 효율적으로 운용코자 함

□ 추진근거

○ 과학기술기본법 제 28조 (연구개발 시설·장비의 확충·고도화 및 관리·활용) 준용

○ 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정 제25조 9항 (미래창조과학부) 준용

○ 국가연구시설장비 관리 표준지침 (미래창조과학부) 준용

□ 용어의 정의  (※ 세부내용 : 붙임문서 참조)

○ 고가연구장비 : 일반적으로 구축비용이 1억원 이상 소요되는 중형이상의 연구장비

※ 중형 연구장비 : 1억원 이상 ~10억원 미만의 구축비용이 소요되는 연구장비 (구축비용별 분류)

○ 저활용시설·장비 (활용상태별 구분)

- 당초 활용을 목적으로 구축 후 사용 및 사양 저조, 경제적 보유수준 등이 적합지 않아 정상가동은 가능하나 활용도가 낮은 시설 및 장비

- 년간 장비가동률이 10% 미만인 장비

○ 유휴장비시설·장비 (활용상태별 구분)

- 당초 활용을 목적으로 구축 후 활용도 저하등의 사유로 가동 중지되어, 향후 활용가능성이 분명하지 않은 장비

- 6개월 이상 가동이 중지된 장비

□ 장비활용 실적지표 점검계획

○ 대상기간 : ’15.1.1. ~ 6.30. (6개월)

○ 실적지표 평가방법

- 2015년 상반기(1월~6월) 장비가동률로 평가

장비가동률(%) = [eqn: ` {년간`~~총~`장비가동시간`(day)} over {장비`가용시간`(day)}] × 100

※ 실제 장비활용을 위해 준비시간, 전처리시간, 실제가동시간을 포함한 시간 (day 기준)

※ 장비가용시간은 [주5일 × 25주/6개월 = 125일]을 기준으로 ‘일(day)’ 단위로 평가

(단, 기기수리 등 유지보수를 위한 기간은 장비가용시간에서 제외)

○ 대상장비 : 1억원 이상 고가장비 13대

연번	장비	구분	제조사	구일 일자	분석항목	담당자	설치위치
1	액체 크로마토그래프 /질량분석기	LC-MS/MS	Thermo, TSQ	‘07.03.06	의약물질 등 (베타락탐계 등)	김준일 (손보영)	LC-MS실 (room 3)
2		LC-Obitrap/MS	Thermo, DE/Exactive	‘12.09.13	의약물질 등	김준일
3		LC-MS/MS	Waters, UPLC/TQD	‘08.12.02	조류독소, 농약류 등	안치화
		LC-MS/MS	Agilent, 6490	‘11.07.20	항생제 등	김준일
4
5		LC-MS/MS	Agilent, 6460	‘13.09.16	조류독소분석 등	권학선
6		LC-MS/MS	API3200	‘05.09.22	과불화화합물	정관조	질량분석기실 (room 1)
7	단일입자-유도결합플라즈마/질량분석기	ICP-MS	Perkinelmer, NEXION 350	’14.7.1	나노물질 등	정관조
8	기체 크로마토그래프 /질량분석기	GC-MS	Varian,	‘10.04.19	NPYR 등	윤우현
9		GC-MS/MS	Agilent	‘14.09.05	NDMA 등	윤우현
10		GC-MS	Varian, CP3800	‘02.10.30	냄새물질 (황화합물 등)	권학선	냄새분석실 (room 4)
11		GC-MS	Varian, 450GC	‘08.10.30	냄새물질 (Geosmin 등)	이인자
12		GC-QTOF/MS	Agilent	‘12.08.10	냄새물질 (동시 다항목)	권학선
13	방사선분광분석기	-	Canberra	’11.12.28	방사성물질	정관조	감마선 핵종 분석실

□ 추진일정

○ 담당자별 장비 가동률 실적 제출 : ’15. 7. 22.(목)

- 제출방식 : 이메일 (수신자 : 권학선)

- 붙임 양식 및 증빙자료(파일 화면캡쳐 등) 포함

○ 자료수합후 결과 보고 : ’15. 7. 27.(월)

□ 향후계획

○ 저활용·유휴 장비 발생시 활용방안 모색

- 상반기 고가장비활용 실적 10 % 미만의 저활용장비에 대해 활용방안 재검토

- 필요시 저활용·유휴 장비에 대해 타부서(타과)와 공동활용 검토

- 유휴장비의 관리전환 및 불용장비의 불용처리 등 처분 결정 등

□ 기대효과

○ 연구장비 구축 이후 고가장비의 효율적인 활용 보장체계 마련

○ 구축부터 폐기까지 전주기적으로 관리하여 예산의 효율성 확보

붙임 : 1. 적용범위 및 용어 설명	1부

2. 장비가동률 실적 제출 양식	1부

3. 1차 장비점검 계획서(’15.4.27~5.7)	1부

4. 2차 장비점검 계획서(’15.6.8~6.15)	1부

5. 국가연구시설장비 관리 표준지침(1. 개요)	1부

6. 국가연구시설장비 관리 표준지침(4. 연구시설장비의 활용)	1부. 끝.