문서번호	시설관리과-15069
결재일자	2015.7.6.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설관리과장
전소영		고신석	07/06 우종근
협조
	주무관		오영진

『대방8중블록』

공급량 분석 보고(6월)

2015. 7.

남부수도사업소

시설관리과

『대방8중블록』

공급량 분석보고

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 대방 8 중블록의 공급량 패턴을 분석, 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

Ⅰ		총괄표

공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2015. 6월				2014. 6월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	317	10.6	23	7.8	294	9.8
대방8중블록	317	10.6	23	7.8	294	9.8

분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
대방8	특이사항없음	경계수전 조사	공급량이 전년도에 비해 증가하였으나 비교적 양호하게 관리되고 있음.	일일 결산 실시

Ⅱ		대방8중블록

현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2014년	47,088	18,510	2	2	1	13
2015년	46,479	18,448	0	0	-	-
전년대비증감(%)	-1.29%	-0.33%

공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2014년	전월	2015년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공 급 량	294	309	317	23	8.0	7.8	2.6
1일 평균공급량	9.8	10.0	10.6	0.8	0.6	8.2	6.0

※ 최근 3년 월별 공급량 현황

유수율 현황 (목표: 94.84)                                  (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2015년	95.98	72.91	131.74	69.09	113.10
2014년	94.38	67.60	119.05	73.26	120.80
증 ․감	1.6	5.31	12.69	-4.17	-7.7

Ⅲ		유수율 향상을 위한 주요분석

일평균 공급량 변화분석

- 2014년 6월의 일평균 공급량은 9.8천㎥/일이며, 2015년 6월의 일평균 공급량은         10.6천㎥/일로 전년 동월대비 6월 누계량이 0.8천톤 증가하였음.

공급량 증감 원인 분석

- 공급량이 전년도보다 증가하였으며, 대형건물 신축의 영향으로 3월 이후 (동절기 이후) 증가 추세를 보이고 있는 것으로 파악되며,

- 기온상승(6월 최고기온 평균 값 ‘14년 27.8℃→’15년 29.4℃, ▲1.6℃)으로 그에 따른 공급량도 증가한 것으로 판단됨.

전년 대비 온도변화

문제점

- 전년대비 기온상승에 의한 공급량 증가로 추정되며,

- 공급량 증가에 대한 지속적인 분석이 필요함.

Ⅳ		추진실적 및 향후대책

추진실적

- 대방 8중블록 누수탐지 결과 이상없음

- 재개발지역(동작트인시아) 및 대형건물 신축 현장 주변 정밀 누수탐지 실시결과 누수징후 없음

향후계획

- 퇴수밸브 및 경계밸브 점검, 재개발지역 점검

- 블록 상시 순찰하여 조기 누수발견으로 복구조치

- 유량감시 시스템을 통한 공급량 일일관리  끝.