인명구조 취약대상 조사서(2015. 07. 02.)

문서번호 :	현장대응단-4901		담당자	구조3대장	진압3대장
			이주범	김형락	07/06 조종표

○ 일    시 : 2015. 07. 02. 13:00 ~ 17:05

○ 대 상 명 : LIG 합정빌딩

○ 주소위치 : 마포구 양화로 19

구 분	조 사 사 항			조 사 결 과			비 고
취 약 대 상 현 황	∘ 일반현황 ∘ 대상별 현장구조활동			∘건물면적: 양식 철근콘크리트구조 24/8 ∘연 면 적: 53,362.00㎡ ∘용 도: 복합건축물
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항			∘건물이 대로변에 위치하여 교통이 혼잡 할 수 있다. 화재발생시 교통정리 필요.
구조활동상 유의 사항	∘ 불특정 다수인이 이용하는 사무실이있는 복합건축물로 화재 발생시 인명대피 및 구조에 주력 ∘ 시간대별 도로정체 현황파악 ,우회도로 선정 상황 과 연계 대처 ∘ 관계자 및 상주인원에 대한 피난 유도 교육훈련 실 시로 질서 있는 대피유도						진압대원들에 사전 도상 및 현지 적응훈련 지속적으로 실시
위 보 고 자		계 급 :	소방교		성 명 :	이주범
조 사 자		계 급 :	소방교		성 명 :	이주범
(협 조 자)		계 급 :			성 명 :

○ 일    시 : 2015. 07. 02. 13:00 ~ 17:05

○ 대 상 명 : 호텔더디자이너스

○ 주소위치 : 마포구 양화로 86

구 분	조 사 사 항			조 사 결 과			비 고
취 약 대 상 현 황	∘ 일반현황 ∘ 대상별 현장구조활동 장애요인			∘ 양식 철골철근콘크리트구조 15/3층 ∘ 연면적 3,868.38㎡ ∘ 일반계단 1 / 일반승강기 1 / 승객승강기 1
교 통 지 리	∘ 긴급 출동경로․노선 ∘ 출동시 유의사항 ∘ 기타사항			∘건물이 대로변에 위치하여 교통이 혼잡 할 수 있다. 화재발생시 교통정리 필요.
구조활동상 유의 사항	∘ 건물구조상 옥상이 협소한 편이며 화재발생으로 동시에 많은 인원이 옥상대피시 수용하기 어려울것으로 예상됨 ∘ 불특정 다수인이 이용하는 숙박시설로 화재발생시 인명대피 및 구조에 주력						고층 건물로서 지속적인 도상훈련 및 출동훈련 병행실시
위 보 고 자		계 급 :	소방교		성 명 :	이주범
조 사 자		계 급 :	소방교		성 명 :	이주범
(협 조 자)		계 급 :			성 명 :

끝.