함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	해빙기 도래에 따른 공사장 안전관리 철저 요청

1. 기술심사담당관-4007호(2014.3.5.) 및 행정2부시장 지시사항(“최근 기온상승에 따른 굴착공사 현장의 안전사고 예방대책 강구”)와 관련입니다.

2. 우리시에서 발주한 대형 건설공사장 구간에서 해빙기가 도래함에 따라 지반이완으로 인하여 어스앵커 긴장력이 느슨해지거나 변위가 발생되는 사례가 일부 확인되고 있는 바,

3. 지반굴착이 수반되는 공사현장을 관리하거나 지도‧감독을 수행하고 있는 각 발주기관(부서), 대형공사장 현장에서는 흙막이(굴착사면 포함) 가시설 구간에 설치된 말뚝(H-Pile), 띠장, 버팀 등 강재의 변형유무와 토류판 배면공동 발생 및 어스앵커, 락볼트 등 긴장재 이완여부에 대하여 일제 확인토록 하고, 보완시공 또는 재긴장을 실시하는 등 지반이완에 따른 안전사고가 발생하지 않도록 특단의 조치를 취하여 주시기 바랍니다. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	상수1-41(전체),구의·뚝도 정수센터 고도정수처리시설공사 책임감리원(현장소장),올림픽대로 상수도관 이중화부설공사 책임감리원(현장소장),강북·암사 정수센터 고도정수처리시설공사 책임감리원(현장소장)
주무관	신왕근		시설과장	이임섭		급수부장	03/07 이상홍
협조자
시행	시설과-1775	(		)	접수		(		)
우	120-030	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	02-3146-1454	/전송	02-3146-1469	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개