사고 사례 학습 동아리 일지

결재	담당자	3팀장	119안전센터장
	박일용	나종성	03/07 김동운

활동조	3팀	활동일시	2013.03.07.(금)
활동장소	사무실	참석인원	팀장 나종성 등 9명
연 구 및 토의내용	※사 례 및 내 용 8차선 도로에서 발생한 교통사고에 출동하여 차 안에 끼인 운전자에 대한 구조작업 중 ‘유압전개기’로 구조공간을 확보하는 과정에서 대원 1명이 ‘유압전개기’의 전개팁을 구겨진 차체의 공간에 맞추면서 다른 한 손으로 머리에 출혈이 심한 운전자의 지혈을 하던 중, 유압장비를 작동하는 다른 대원이 운전자의 지혈을 하면서 전개팁을 잡고 있는 손의 엄지손가락이 ‘유압전개기’ 작동반경에 있는 것을 확인치 못하고 작동하여 구조대원의 엄지손가락이 유압전개기에 압착되어 엄지손가락의 손톱이 빠지면서 손가락이 압착된 사고 ○ 사고 원인 분석 1. 유압장비의 경우 사용한계 톤수가 정해져 있지만 실제적으로 작업을 할 경우 작업 한계수치를 인식하지 못함. 2. 대형 차량 사고에 맞도록 유압장비의 대형화가 되어 있지 않음 3. 작업자의 안전 확보를 위한 적절한 조명기구 활용 부족함. 4. 안전확보가 되지 않는 불편한 자세에서 구조 활동을 진행 ○ 방지 대책 및 시사점 1. 유압장비 작동시 작동압력을 대략적으로 측정가능 하도록 설계하여 구조활동시 작동 압력을 알 수 있도록 해야 함. 2. 안전한 자세 확보를 위한 공간 확보 3. 기타 보호장구 활용철저 4. 보호대 및 장갑 등 보이지 않는 곳의 위험요소 제거를 위한 적절한 조명기구 활용
기 타 활동사항