서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	보도환경개선과장
(경유)
제목	인사동길 소화전 맨홀 디자인 개선 검토결과 통보

1. 보도환경개선과-8542(2015.7.6.)호와 관련입니다.

2. 인사동길 소화전 맨홀 디자인 개선 검토결과를  아래와 같이 통보합니다.

◌ 대상 : 소화전 6개소

◌ 소방재난본부 의견`

- 지하식 소화전 맨홀 뚜껑은 “소화전․주차금지 표시”등 소방기본법 시행규칙 제6조제1항 규정에 의거 설치되어야 하며, 맨홀 디자인 변경은 기존 소화전의 형식을 저해하지 않는 범위내에서 가능 할 것으로 사료됨.

- 소방용수설치기준 : 붙임참조

디자인변경안	소방재난본부 의견

붙  임  소방용수표지 설치기준  1부.  끝.

	재난대응과장
★담당자	김형열		대응전략팀장	최홍균		재난대응과장	07/07 우병호
협조자
시행	재난대응과-15210	(		)	접수		(		)
우	100-250	서울 중구 예장동 6-7	/	http://fire.seoul.go.kr/
전화	02-3706-1413	/전송	02-3706-1419	/		/	대시민공개