서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	교량안전과장
(경유)
제목	교량시설물 유지관리 구역범위 결정기준(안)에 대한 의견 회신

1. 교량안전과-11311호(‘15.6.24) 관련, 의견 조회하신‘교량시설물 유지관리 구역범위 결정기준(안)’에 대한 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

- 검토의견 -

가. 도로의 연결구조는 복잡 다양하므로 램프의 경우에는 연결되는 도로 중 상위 등급의 도로 관리기관에서 관리하는 것을 원칙으로 하고, 각 시설물별 특성에 따라 유지관리의 효율성을 고려하여 관리주체간 상호 협의를 통해 구역범위를 결정하는 것이 바람직할 것으로 사료됩니다.

※ (예시) 도로의 등급(기능,규모) : 자동차전용도로 〉한강교량 〉일반시도(주간선〉보조간선〉집산〉국지) 〉구도

나. 교량과 연결되는 램프의 경우에는 일반시도와 연결되면서 가·감속차로 기능을 하고 있으며, 도로(차도, 보도, 자전거도로 등)와 부속시설(방음벽, 방호울타리, 충격흡수시설 등)은 연속되어 구조물과 토공 구간의 구분이 없으므로, 도로 포장 및 부속시설의 연속성과 공사중 교통통제 등을 고려하여 유지관리의 연속성과 효율성 및 이용시민의 불편 최소화를 위해 램프의 구조물 관리부서에서 일반시도(토공도로)에 연결되는 접속구간(가·감속차로)까지 일괄하여 유지관리하는 것이 합리적일 것으로 판단됩니다.

붙임 : 램프 사례검토(양화교, 신정교).  끝.

	도로관리과장
주무관	류춘광		도로관리팀장	최연우		도로관리과장	07/08 송상영
협조자
시행	도로관리과-10500	(		)	접수		(		)
우	157-210	서울 중구 청계천로 8 (피리미어 플레이스 6층, 무교동 96번지) 도로관리과	/	)
전화	2133-8157	/전송	2133-0765	/	rckng@seoul.go.kr	/	대시민공개