보고서(물탱크 청소 및 수질검사 제외)

주무관	주무관	시설관리과장		결재
유형근	한상근	07/08 나태산
협 조

문서번호 :	시설관리과-19975

명에 의거 관내 지역담당 업무수행 중 지하 및 옥상에 설치된 저수조 청소 및 수질검사 제외 사항이 있어 현장을 조사하고 아래와 보고합니다.

2015. 07. 08.

보 고 자 : 지방시설주사보 유형근

□ 현  황

건물명칭	성북초등학교
건물현황	관리자	**** **	소재지	**************
			전화번호	*********	건축년도
	건물용도	학교		건물층수
저수조 (물탱크 현황)	설치위치	갯수	규모(용량)	물탱크재질
	옥상	1개소	110톤	SMC
구 분		조사내용
시행현황	조사 내용	현재 옥상 물탱크 유출관로 절관되어 있고 물탱크 소방용수만 유출 연결되어 있음
	물탱크 철거여부	미철거
	배관 구조 변경	옥상물탱크 유출라인 절관
	관련도면 검토	∙
	기 타	∙

□ 검토 사항

○ 수도법시행령 제50조에 의거 저수조 유출관로 절관하여 직수라인과 연결되어 있지 않은 사항임에 물탱크 청소 제외 및 수질검사 제외 대상임을 통보코자 함.

붙 임 : 현황사진 1부.  끝.