문서번호	정수시설과-2844
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		정수시설과장	광암아리수정수센터소장
박희준		김창현	07/09 차윤기
협조	주무관		이해승
	주무관		지동성

천만시민과 함께하는 맛있는 아리수! 세계로 진출하는 아리수!

공사업체 현장사무실 전기계량기(모자분리) 처리계획 보고

2015. 07.

광암아리수 정수센터

(정수시설과)

공사업체 현장사무실 전기계량기(모자분리) 처리계획 보고

우 리 정수센터에서 시행 중인 「여과지동 건축물 내부도장  및 환경정비공사」   및「농축조 외 1개소 정비공사」의 현장사무실 전기공급을 위한 계량기 모자분리

요청건과 관련하여 검토하고 다음과 같이 처리코자 함.

Ⅰ				공사개요

연번	공사명	계약자	공사기간	현장 사무실 위치	사용(요청)전력
1	여과지동 건축물 내부도장 및 환경정비공사	㈜천마산포장 대표 안태정	4.15~8.12	침전지~여과지 2계열 사이	3kW
2	광암아리수정수센터 농축조 외 1개소 정비공사	㈜다솜이앤지 대표 안민정	5.28~8.25	구변전실 옆 야적장	9kW

Ⅱ				현안사항(문제점)

위 2건의 공사 계약자로 부터 현장사무실(컨테이너) 전기사용을 위한 한전 전력 모자분리 요청이 접수됨.

※정수시설과-2738호 및 정수시설과-2773호 「전력계량기 모자분리 협조요청」

각 공사현장 근로자 휴식공간 및 공무업무를 위해서 현장사무실 전기수전이 필요한 실정임.

Ⅲ				검토결과 및 조치의견

전기 계량기 모자분리 요청과 관련하여 검토결과 공사 수행중 전기 사용이 필요하다고 판단되어 자체 전기를 사용토록 하고 공사관련 사적이용부분에 대해서는 계량기를 별도설치하여 사용토록 하고자 함.

계약당사자로부터 접수된 한전 전기사용계약서 승인과 관련하여 직인날인 코자 하며, 전원 분리를 위한 수전(분기)점은 아래의 위치로 설정고자 함.

- ㈜천마산포장 현장사무실 : 여과지동 2층 조명 분전함(예비 단자)

- ㈜다솜이앤지 현장사무실 : 구 변전실 야외 분전함(예비 단자)

전기사용계약서 배부 시, 한전모자분리(전력계량기 수령 및 설치 등)에 대한 모든사항은 계약당사자가 시행토록 통보.

Ⅳ				행정사항

한전 전기사용계약서 직인날인 후 전기사용계약서 배부

[광암정수센터 →(주)다솜이앤지, ㈜천마산포장]

붙임 : 1. 현장사무실 위치 및 전원분리(분기) 위치도 1부. 끝.