문서번호	기전과-6475
결재일자	2015.7.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	동부도로사업소장
김현기		남궁영주	07/09 임대성
협조

2015년 여름철 대비

터널 및 지하차도 도로기전시설물 점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

동부도로사업소

(기 전 과)

2015년 여름철 대비

터널 및 지하차도 도로기전시설물 점검 계획

2015년 여름철 대비 터널 및 지하차도의 방재설비 등 기전시설물에

대한 점검 ․ 정비를 실시하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성코자 함

□ 지하차도 및 터널 기전시설물 현황

구분	시설물	조명등	배전반	배수 펌프	비 상 발전기	CCTV (개소)	소화기 (개소)	인터폰 / 비상벨
계	10개소	3,982	35면	19대	5대	73대 (59)	154개 (111)	6/10개소
터 널	2	1,234	3			30(20)	46(46)	6/10
지하차도	5	2,276	9	12	4	18(14)	28(25)	-/6
헌릉로연결도로 지하차도	3	1,472	23	7	1	25(25)	80(40)

□ 점검계획

○ 점검․정비기간 : 2015. 07. 10 ~ 07. 17

○ 점검방법 : 시설물별 2개조 편성 점검

- 터널·지하차도 기전시설 : 보수반 4명

- 헌릉로 연결도로 지하차도 : 근무자 2명

○ 주요 점검내용

- 지하차도 배수펌프 가동상태

- 지하차도 집수정 상태

- 수배전반 상태 및 차단기 동작상태

- 비상발전기 동작 상태

- 조명등 점등 및 등기구 상태

- 감시시설(원격제어시스템, CCTV, 비상밸, 인터폰) 작동상태

□ 정비계획

○ 경미한 사항 : 현장 조치 및 자체보수반 정비

○ 중요한 사항 : 연간단가 업체 작업지시 보수 또는 보수공사 시행

붙임 : 1) 터널 및 지하차도 기전시설물 점검표 1부

2) 점검보고(양식) 1부. 끝.