문서번호	역사문화재과-5403
결재일자	2014.3.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	문화재정책팀장	역사문화재과장
신철민	조완석	03/10 황요한

보신각터 봄맞이 환경정비 계획

2014. 03

역사문화재과

(문화재정책팀)

2014년도 보신각터 봄맞이 환경정비 계획

2014년도 보신각터의 각종 시설물에 대하여 봄맞이 환경정비 계획을 수립하여 시설물에 대한 안전사고 예방 및 보신각터를 찾는 내⦁외국인 관람객에게 쾌적한 관람환경을 제공하고자 함.

◈ 현    황

❍	지정번호 : 서울특별시 기념물 제10호

❍	지정연월일 : 1990년 6월 18일

❍	시    대 : 조선 태조 5년(1396) 창건, 고종 6년(1869), 1979년 8월 재건

❍	규모·양식 : 건평 72평, 정면 5칸 측면 4칸, 중층 누각식 팔작지붕

❍	재    료 : 석조 기단, 철근콘크리트조

◈ 시설물 정비

□ 정비기간 : 2014. 3. 10 ~ 4. 30

□ 녹지대 정비

❍	녹지대 현황

- 수   목 : 느티나무 외 19종 총135주

- 관   목 : 무궁화 외 4종 총332주

- 초화류 : 비비추 외 3종 총1,250본

❍	추진내용

- 보신각터 내 고사지 제거, 병충해 방지, 비료 시비

❍	정비방법

- 고사지 제거, 비료시비 작업 등

⦁자체인력 활용 : 5명(직원 3명, 문화재 경비인력 1명)

- 병충해 방지 방역 작업

⦁종로구청 공원녹지과 지원

□ 기타 시설물 정비

❍	시설물 현황

- 규    모 : 2,881.7m²(보신각 476m², 관리동 72m², 휀스210m×75cm)

- 소 화 기 : 화재 진압용 소화기 10개(관리동4, 보신각6)

- C C T V : 감시용 CCTV 12대(일반CCTV 8대, IR/적외선CCTV 4대)

- 녹화장비 : DVR 1대(HDD:1Terabit, 녹화기간:30일)

- 경관조명 : 131개(외부경관조명 및 보신각 내부 조명 포함)

❍	추진내용

- 소방 및 감시설비 정비, 배수관로 등 시설물 정비, 전기설비 정비 등

❍	정비방법

- 소방 및 감시설비 정비 : 적외선 센서 등 고정장치 케이스 물세척

- 배수관로 등 일반시설물 정비 : 보신각1층 물청소 및 배수맨홀 침전물 제거

- 전기설비 정비 : 실외 경관조명등 물세척 및 부분도색 등

- 펜스시설 정비 : 경간 부식부위 연마 및 도색

⦁자체인력활용 : 5명(직원 4명, 문화재 경비인력 1명)

□ 소요예산

- 소요예산 : 300,000원

- 소요자재 : 그라인더(금속연마용 공구), 페인트, 붓, 호스 등

- 예산과목 : 남산봉수의식등 전통문화재현행사, 사무관리비