서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	안전관리대상 수립 대상 공사장 현황자료 요청

1. 우리시에서 추진하고 있는“노후불량 하수관로 종합실태 조사 및 기본설계 용역”과 관련입니다.

2. 공사지역 주변에 매설된 하수관로 조사를 통해 도로함몰 등의 안전사고를 사전에 예방하고자 최근 7년내(2008년이후 준공분) 공사완료 및 현재 굴착 공사중인 안전관리계획 수립대상 공사장(건설기술 진흥법 시행령 제98조)에 대한 현황자료를 요청하오니, 2015.7.17(금)까지 제출하여 주시기 바랍니다.

ㅇ 안전관리계획 수립대상 공사 현황

시설물명 (공사명)	주소(위치)	부지면적 (㎡)	연면적(㎡) (건축물)	터파기고(m) (지하층수)	가시설 방식	준공연도

안전관리계획 수립 대상공사(건설기술 진흥법 시행령 제98조)

1. 「시설물의 안전관리에 관한 특별법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 1종시설물 및 2종시설물의 건설공사(같은 법 제2조제12호에 따른 유지관리를 위한 건설공사는 제외한다)

2. 지하 10미터 이상을 굴착하는 건설공사. 이 경우 굴착 깊이 산정 시 집수정(集水井), 엘리베이터 피트 및 정화조 등의 굴착 부분은 제외하며, 토지에 높낮이 차가 있는 경우 굴착 깊이의 산정방법은 「건축법 시행령」 제119조제2항을 따른다.

3. 폭발물을 사용하는 건설공사로서 20미터 안에 시설물이 있거나 100미터 안에 사육하는 가축이 있어 해당 건설공사로 인한 영향을 받을 것이 예상되는 건설공사

4. 10층 이상 16층 미만인 건축물의 건설공사 또는 10층 이상인 건축물의 리모델링 또는 해체공사

5. 「건설기계관리법」 제3조에 따라 등록된 건설기계 중 항타 및 항발기가 사용되는 건설공사

6. 제1호부터 제5호까지의 건설공사 외의 건설공사로서 발주자가 특히 안전관리가 필요하다고 인정하는 건설공사

끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서관과 01-147,서구1-25,서상수1-39
주무관	김병오		하수계획팀장	김준형		물재생계획과장	07/10 신현태
협조자
시행	물재생계획과-9189	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서소문청사 1동 8층	/
전화	2133-3783	/전송	2133-1042	/	hojung118@seoul.go.kr	/	대시민공개