문서번호	기획관리과-6289
결재일자	2015.7.10.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기획관리과장	데이터센터소장
김운기		김안철	07/10 이계헌
협조

경사로 보수등 청사 외부공사 계획

2015. 7.

서 울 특 별 시 데 이 터 센 터

경사로 보수 등 청사 외부공사 계획

센터 후문 경사로 마감재 파손 및 탈락 등의 사유로 일부 보수공사가 필요한 사항에 대해서 아래와 같이 정비(보수)하여 시설물 유지관리에 철저를 기하고자 함.

□ 현황 및 문제점

○ 경사로 타일 마감재 균열 및 부분 탈락

- 마감재(타일) 부분 이탈로 인한 통행 ·카트 이동 등에 불편

○ 경사로 벽면 마감재(석판) 부분 탈락·오염

○ 화단 담장(높이 약 = 30cm) 균열 및 기울어짐

- 담장 전도 시 통행인 또는 차량 안전사고 및 토사 유출 우려

□ 정비(보수)방안

대상	세부위치	정비(보수) 안
마감재 균열 및 (부분)탈락	센터 후문 경사로	· 경사로의 기존 마감재(석재 타일) 철거 후 바닥 칩핑 · 컬러무늬콘크리트 시공
외벽 석재 마감재 부분 탈락	센터 후문 경사로	· 기존 탈락 석판 보수
화단 경계석 균열 및 기울어짐	센터 좌측(장비 유입구)	· 화단 경계석 철거 및 콘크리트 담장 신설

□ 세부추진 계획

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 데이터센터 경사로 마감공사외 보수공사

○ 공사기간 : ‘15. 7. 15 ~ 20 (기간 중 공휴일 위주 공사)

○ 업 체 명 : ㈜예디자인 대표 : 서두억

○ 계약방법 : 수의계약 (1인 견적)

- 수의계약 사유 : 소규모 공사로 동종 공사경험 다수 보유

□ 소요예산 : 6,303 (VAT 포함)

○ 공종별 세부 시공내역

(단위 : 천원)

위치	세부내역	금액	비고
후문 경사로	경사로 바닥 철거(석재 및 타일)	2,750
	경사로 측면 포천석 보수공사	1,280
청사 좌측	기존 조적벽체 철거	970
	콘크리트 벽체 신철
기타	현장정리 및 페기물 처리	730
소 계		5,730
부가세 (VAT)		573
합 계		6,303	천원이하 절사

○ 예산과목

- 정보서비스의 안정적 제공, 정보서비스 물적 인프라 관리 청사유지관리, 데이터센터 청사시설 유지보수, 시설비

□ 추진일정

○ 공사시행 방침 수립                    ‘15. 7. 09

○ 공사착수                              ‘15. 7. 15

○ 공사완료 및 현장정리                  ‘15. 7. 19

붙임 : 1. 현장 사진첩 1부.

2. 견적서 2부.  끝.