문서번호	당산119안전센터-3013
결재일자	2015.7.13.
공개여부	대시민공개

서무주임	진압2대장	센터장	결재
우충식	김미호	07/13 김진수

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트		장 소	사무실
76
119안전센터명	진압2대장	서 기	대 원
당산119안전센터	소방위 김미호	소방위 우충식	소방위 이우양 소방위 이범용 소방위 안태식 소방장 조용택 소방장 이영길 소방사 정주화 소방사 김동범

⑴ 현상파악 : 밀가루 반죽기에 손가락이 낀 요구조자를 구조하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	전원이 차단되지 않아 기계가 오작동하여 2차 부상을 입는다.
2	○	반죽기를 해체하던 대원이 작업하던 공구에 부상을 입는다.
3	○	전원이 차단되지 않아 주변에 있다가 감전 부상을 입는다.
4
5
6

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	동력절단 중 스파크에 의한 휘발유 유증기의 폭발 위험이 있다.	동력절단기에 의한 작업은 안전한 장소를 확보 후에 작업한다.	※	◦ 동력절단기 작업시 안전한 장소를 확보 후 작업하자.
		위험물의 존재여부를 확인 후 작업한다.
		안전조치 후 작업을 실시한다.
2	휘발유 주유 중 흘러내린 휘발유에 의한 화재 위험이 있다.	동력절단기 주유는 깔대기를 활용한다.	※	◦ 동력절단기 주유시 깔대기를 활용하자.
		만일에 대비하여 방화사를 준비해 둔다.
		주유 중 시동을 정지한다.
3	동력절단기의 스파크에 의한 화상 위험이 있다.	화상을 입지 않도록 안전장구를 착용한다.	※	◦ 화상을 입지 않도록 안전장구를 착용하자.
		동력절단기 작동시 안전요원을 확보한다.
		안전을 확보한 후 작업에 임한다.

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트		장 소	사무실
77
119안전센터명	진압2대장	서 기	대 원
당산119안전센터	소방위 김미호	소방위 우충식	소방위 이우양 소방위 이범용 소방위 안태식 소방장 조용택 소방장 이영길 소방사 정주화 소방사 김동범

⑴ 현상파악 : 계단참 창틀에서 베란다로 진입하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	로프 등 안전장비 없이 진입하다 미끄러져 추락한다.
2	○	잡고 있던 창틀 및 창살이 떨어져 대원이 추락한다.
3	○	창문 유리창이 깨져 대원이 부상을 입는다.
4	○
5
6

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	어린이가 갑자기 뛰어들어 소방차량과 부딪칠 수 있다.	어린이 보호구역 내에서는 서행한다.	※	◦ 어린이 보호구역 내에서는 서행을 하자.
		언제든지 어린이가 갑자기 튀어 나올수 있다고 생각한다.
		탑승요원 전부가 안전요원임을 생각한다.
2	시야가 확보되지 않아 사각지역에서 자전거 등과 충돌 위험이 있다.	서행 및 안전에 유의해서 진행한다.		◦ 서행 및 안전에 유의해서 진행하자.
		언제든지 정지할 수 있도록 속도에 유의한다.	※
		안전요원을 확보한다.
3	감속 없이 요철을 넘다가 충격으로 다치게 된다.	요철을 넘을 때 속도를 줄인다.	※	◦ 요철을 넘을 때 는 속도를 줄이자.
		운전요원은 요철을 넘을시 탑승요원에게 알린다.
		요철을 넘을 때 충격으로 장비의 낙하에 주의한다.

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트		장 소	사무실
78
119안전센터명	진압2대장	서 기	대 원
당산119안전센터	소방위 김미호	소방위 우충식	소방위 이우양 소방위 이범용 소방위 안태식 소방장 조용택 소방장 이영길 소방사 정주화 소방사 김동범

⑴ 현상파악 : 승강기 인명구조 작업을 하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	◎	승강기 문을 강제 개방하려다 빈 승강로에 추락한다.
2	○	문을 강제 개방하려다 손가락을 다친다.
3	○	문을 강제로 개방하려다 뒤로 넘어진다.
4	○	안전장비를 사용하지 않아 대원이 부상을 입는다.
5
6

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	작업도중 기계식 주차장 오작동으로 대원이 부상당할 수 있다.	작업 전 반드시 전원의 차단 유무를 확인한다.	※	◦ 작업 전 반드시 전원의 차단유무를 확인하자.
		안전요원을 확보 후 작업에 임한다.
		안전장치를 설치한 후 작업한다.
2	차량이 고정되어 있지 않아 움직일 우려가 있다.	고임목 고임을 확실히 행한다.	※	◦ 고임목 고임을 생활화하자.
		안전요원을 확보한 후 작업에 임한다.
		주변 위험요인을 파악하고 2인1조로 행동한다.
3	무리한 장비사용으로 작업자의 안전이 위협받는다.	개인 안전장구 착용을 확실히 한다.	※	◦ 개인 안전장구 착용을 확실히 하자.
		주변 위험요인을 파악하고 2인1조로 행동한다.
		위험한 곳에서 무리한 장비사용을 금한다.

□ 훈련사진

당산119안전센터 2팀(2015.7.13.) - 시트76	당산119안전센터 2팀(2015.7.13) - 시트77	당산119안전센터 2팀(2015.7.13) - 시트78