＃3벨트,원심 탈수동 안전 및 가동일지 2015년 07월 11일 토요일						결재	근무자		반장		담 당				과 장
							최윤석		김정환		신성현				07/13 이동신
기기별 시간별	벨트프레스 가동사항 점검표									근 무 자 명
	1호	2호	3호	4호	5호			6호		시간		구분		직명		성명
00～01시										00:00- 09:00		1조		전기7		임재동
01～02시
02～03시
										09:00- 18:00		3조		기계6		염진록
03～04시
04～05시
										18:00- 24:00		4조		전기7		최윤석
05～06시
06～07시
										슬 러 지
07～08시
08～09시
										소화 인발량			4,624 (㎥)
09～10시
10～11시
11～12시
										원심 처리량			3,205 (㎥)
12～13시
13～14시
										오 니 케 익
14～15시
15～16시
										원심 생산량			366.22 (톤)
16～17시					*			*
17～18시
18～19시										약 품
19～20시
20～21시										원심 사용량			540 (kg)
21～22시
22～23시
										탈수기 총 가동시간(日)
23～24시
가동시간	24	24	24	24	23			23		6대 142시간

호수 기기명 시간별		1호	예비	2호		3호	예비			4호		5호		예비	6호	세척수 펌프(A)
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	2100
슬러지 펌 프 (RPM)	03:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
	10:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																A . B 계 열	S1
	15:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	S2
	21:00	1750		1750		1750				1750		1770			1770
																	1	24	24	24	24
약품펌프 (RPM)	03:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	2	28	28	28	28
	10:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	3	28	28	28	28
	15:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																C ㆍ D 계 열	S3
	21:00	1730		1730		1750				1750		1770			1770
																	S4
구분	A,B계열				C,D계열			구분	A,B계열				C,D계열
																	4	24	24	24	24
																	5	26	26	26	26
잡용수 공급탱크 (kg/㎠)	08시	3.9			3.9			저 류 조 수 위 (M)	08시		3.6		3.7				S5
																	6	24	24	24	24
	16시	3.9			3.9				16시		3.7		4.0
																에어컴프레샤(kg/㎠)
	24시	3.9			3.9				24시
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
안전점검및작업내용	▶ 원심 탈수기1,2,3,4,5,6호 케잌 상태 및 탈리액 점검. ▶ 협잡물 분리기 드럼 스크린 이물질 제거 및 가동상태 점검. ▶ 에어 콤프레샤 응축수 드레인 작업. ▶ 약품 탱크 약품 보충(540kg) 및 용해조 가동상태 점검. ▶ 약품탱크4번(A4 폴리머 펌프B TRIP)으로 원심 탈수기5,6호 정지(16:00). ↳ 관련업체 점검 요함. ▶ 약품 탱크3번 수동으로 저장조 이송후 원심 탈수기5,6호 가동(17:00). ▶ 약품탱크2번 가동(17:00) 및 밸브 조절 작업.
																1		7.0	7.0	7.0	7.0
																2
																저류조 교반기
																시간별 호수		03:00	09:00	15:00	21:00
																AㆍB 계열	1	1.6	1.6	1.6	1.6
																	2
																	3
																CㆍD 계열	4	1.6	1.6	1.6	1.6
																	5
																	6