화재조사 감정조서(2015-124 냉장고 제어장치 화재)

문서번호	현장대응단-5030
수 신 자	내부결재
접수번호

결재	조사주임		지휘3팀장		현장대응단장
		강성현		이문형		07/13 오재경

화재감식 ․ 감정조서

○ 화재번호 : 2015-7-124

○ 화재대상명 : 연세마트 냉장고 자동제어 장치

○ 화재주소 : 서대문구 홍연 8길 3(연희동 721)

상기 화재에 대하여 다음과 같이 감식결과를 보고합니다

보고일자  2015. 7. 12.

소속 서대문소방서 현장지휘대

직급 소방위  성명 강성현 (인)

감식일시

2015. 7. 12. 12:00 ~ 15:00

감 식 자

화재조사관 소방위 강성현,  소방위 권영수

입 회 인

현장지휘팀장 소방경 이문형

□ 화재개요

○ 2015. 7. 9.(목) 00:49경에 연희동 연세마트 냉장고 위에 설치 된 자동제어 장치창에서 화재가 발생함

□ 감식사항

○ 유안 및 계측검사, 냉장고 자동제어 장치 분해 실체현미경을 활용하여

○ 변형 확인 과 전기적 단락흔적 식별 및 용융된 단자에 대해 전기적 특이점과 발화열원으로 적용가능 한지 여부 등

사진1 탄화된 냉장고 (자동제어장치 설치된 지점)	사진2 화재현장에서 정밀감식 위해 수거한 자동제어 장치

사진3 정밀감식 분해 전 자동제어 장치	사진4 정밀감식 위해 분해한 제어장치 부품

사진5 제어장치에서 발견된 단자 (아크로 용융된 단자와 아크흔적이 없음 단자)	사진6 아크흔적이 없음 단자 (변형 및 용융흔적 없음)

사진7 아크로 용융된 단자 및 보이드가 발생된 연결 전선	사진8 아크로 용융되고 비틀어진 단자

사진9 강한 아크열로 용융되어 천공이 발생 된 단자(10배)	사진10 강한 아크열로 원형 보이드가 발생 된 단자와 연결 전선(10배)

사진11 아크흔적 및 변형되지 않은 단자(10배)	사진12 탄화되었으나 단락흔적이 발견되지 않은 제어장치 내부 코일(10배)

□ 화재원인조사 결론

○ 화재발생 당시 마트는 영업을 끝내고 종사자들이 퇴근한 상태였음

○ 화재는 냉장고 위 부분에서 시작하여 냉장고 위 천장 일부만 소실 됨

○ 냉장고 위에 설치되어 아크로 단락 흔적이 발견 된 자동제어 장치를 정밀   감식을 위해 수거함

○ 정밀감식한바 화재 발생 자동제어 장치 내부 및 케이스 플라스틱이 소훼가 심함

○ 자동제어 장치 내부 2개 단자 중 1개의 단자에서 강한 아크열로 일부가 용 융되어 천공 관찰 및 단자가 비틀어지고, 단자와 연결된 전선에서 전기적  단락의 특징인 원형의  보이드가 발견되고, 일반적인 전선에서는 화재열로  탄화된 전선이  발견 됨

○ 위에서 살펴본 결과 냉장고 위에 설치 된 자동제어 장치에서 장기간 사용   으로 절연열화로 절연이 파괴되어 단자에서 아크가 발생하여 케이스 및     가연물등에 착화 발화된 것으로 판단 됨

붙 임 : 증거물 수거 목록 1부.  끝.