문서번호	대기관리과-13177
결재일자	2015.7.14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	대기개선팀장	대기관리과장
김우용	김긍채	07/14 정흥순

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/10)

2015.7

기후환경본부

(대기관리과)

저녹스버너 사후관리실태 점검결과 보고(7/10)

보일러 및 냉온수기의 일반버너를 저녹스버너로 교체시 보조금을 지원한 사업장 중 의무사용기간이 도래한 2013년도 설치 사업장 사후관리의 적정여부를 확인하기 위한 현장점검을 실시하고, 그 결과를 보고드림.

□ 점검개요

○ 일    시 : 2015. 7. 10(금) 09:00~15:00

○ 점 검 자 : 대학생 아르바이트(이백진, 이재현, 양동욱)

○ 내    용  : 의무사용 기간(2년)이 도래한 저녹스버너 사후관리실태 점검

○ 점검대상 : 구산타워 등 19대

사업장명	대표자	소재지	용 량 (톤/hr)	대수	제작사	버너모델
구산타워	구광길	서초구 방배동 3250	1.95	2대	흥국공업(주)	LB-200
덕성대중탕	명덕송	서초구 잠원동 76-6	0.80	1대	(주)범양써머텍	C60GX507/8
도광산업	임병호	광진구 자양동 219-2	1.22	1대	(주)수국	P72M(LX)
동양섬유㈜서울사무소	김지환	서초구 방배동 764-19~21	0.83	1대	(주)수국	P60M(LX)
법성프라자	유장호	노원구 중계동 360-5	0.97	1대	(주)부-스타	LES-90A
상계동코오롱입주자 대표회의	오근환	노원구 노원로 26가길 25	3.00	2대	(주)수국	P92M(LX)
반남박씨대종중 새롬빌딩	박찬욱	서초구 나루터로 10길3	1.22	1대	(주)수국	P72M(LX)
순복음노원교회	유재필	노원구 상계동 322-14	2.00 1.75 1.22	1대 1대 1대	(주)수국	S-4TG(LX) P72M(LX) P100(LX)
중계6단지아파트입주자대표회의	이병열	노원구 중계동 364-12	4.03	2대	(주)수국	F15GN(LX)
프라임산업㈜	박흥수	광진구 구의동 546-4	8.00 6.00	2대 1대	(주)발트코리아	BGN 540LX BGN 390LX
현대싸파리대중사우나	정용석	광진구 광장동 484 현대3단지 A상가20	0.97	2대	(주)부-스타	LES-90A

○ 점검내용

- 저녹스버너 모델 적정 여부

- 보일러 용량 적정 여부

- 저녹스버너 탈거 여부

□ 점검결과 : 특이사항 없음

사업장명	점검 결과				점검 결과
	저녹스버너 모델	보일러 용량	저녹스버너 탈거 여부	기 타
구산타워	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
덕성대중탕	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
도광산업	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
동양섬유㈜서울사무소	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
법성프라자	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
상계동코오롱입주자 대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
반남박씨대종중 새롬빌딩	일 치	일 치	털 거	사업주 보관	적 정
순복음노원교회	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
중계6단지아파트입주자대표회의	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
프라임산업㈜	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정
현대싸파리대중사우나	일 치	일 치	부착되어 있음	특이사항 없음	적 정

□ 점검자 의견

○ 점검한 사업장에 설치된 저녹스버너(18대) 탈거하지 않고 사용 중이며, 보일러 용량 및 저녹스버너 모델도 일치하는 등 적정 운영 중임.

○ 반남박씨대종중/새롬빌딩 사업장에 설치된 저녹스버너(1대) 보일러 고장으로 교체 하였으며, 현재 탈거하여 보관 중임.

‣ 붙임_ 점검사진 1부. 끝.

붙임)

저녹스버너 사후관리 점검사진(19장)

구산타워-1	구산타워-2	덕성대중탕	도광산업
동양섬유(주)	법성프라자	상계동코오롱입주자대표회의-1	상계동코오롱입주자대표회의-2
새롬빌딩	순복음노원교회-1	순복음노원교회-2	순복음노원교회-3
중계6단지아파트입주자대표회의-1	중계6단지아파트입주자대표회의-2	프라임산업-1	프라임산업-2
프라임산업-3	현대싸파리사우나-1	현대싸파리사우나-2