문서번호	물순환연구과-4768
결재일자	2015.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장	상수도연구원장
김규하	이종규	최영준	07/15 정득모

소형 총인처리장치 제작․설치 계획

2015. 7.

상수도연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□	연구과제 선정 심의회 개최
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

소형 총인 처리장치 제작·설치 계획

「화학적 총인처리 최적운영방안 연구」와 관련하여 물재생센터 총인 처리공법의 최적운영방안 연구를 추진하기 위해 소형 총인 처리장치 제작·설치 계획을 보고 드림

Ⅰ		연구개요

□ 과 제 명 : 화학적 총인처리 최적운영방안 연구

□ 연구기간 : 2015. 2.~ 2016. 12. (23개월)

□ 연구배경

○ 하수도법 개정으로 방류수 수질기준 강화(시행일 : ’12. 1. 1.)

- 평  시 : 총인 2.0 ⇒ 0.5mg/L

- 겨울철 : 총인 8.0 ⇒ 0.5mg/L

○ 기존 생물학적 고도처리로의 한계로 총인처리시설 도입 예정

- 중랑, 서남 등 현대화사업에 총인처리시설 포함

□ 연구내용

○ 반응조 설치 운영을 통한 응집제 최적 약품 및 주입률 선정

○ 총인 처리시설 현장 실공정 적용방안 마련

Ⅱ		사업계획

□ 제작 근거 : 2015년 신규연구과제 추진계획(화학적 총인처리 최적운영방안 연구), 물순환연구과-2115(’15. 4. 6.)

□ 설치 위치 : 중랑물재생센터 중랑천 용수공급시설(용량 : 10 ㎥/일)

□ 장치 구성 : 응집반응조, 침전조, 기전설비 등

○ 응집반응조(유입수 펌프, 약품주입펌프, 교반장치 등)

○ 경사판침전지(경사판, 슬러지 배출․반송 펌프 등)

○ 반응조 및 침전지 운전용 제어 판넬

□ 제작 기간 : 2015. 7. ~ 2015. 9.

□ 총 사업비 : 35백만원

○ 예산 과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 기계장치, 시설비

○ 구매 방법 : 제한경쟁입찰(실적 제한)

Ⅲ		소형 총인처리장치 구성

□ 소형 총인처리장치 구성

○ 기능 : 응집반응조(화학적 응집처리-인제거), 경사판침전조(슬러지 고액분리)

○ 시스템 특징

- 응집반응조의 운전조건(교반속도, 응집제 주입량) 변경에 따른 운영방법 검토

- 침전슬러지 반송에 따른 응집효율 비교 가능

- 응집제 종류, 운전 조건등의 변화를 통한 최적운영방안 모색

Ⅳ		향후계획

□ 제작·설치 발주 : 2015년 7월

□ 제작·설치 완료 : 2015년 9월

붙  임 : 소형 총인처리장치 설계도면 1부.  끝.