	동대문소방서
수신	수신자참조
(경유)
제목	신설 및 보수 완료 소방용수시설 현장 확인 알림

1. 동부수도사업소 시설관리과-18754(2015.07.13.)호 ‘2015년 신설 소방용수시설 설치 및 2차 보수완료 통보’와 관련입니다.

2. 2015년 우리서에서 유지·관리 중인 소방용수시설이 신설 및 보수가 완료되어 다음과 같이 검수를 지시하오니, 각 부서장은 업무 추진에 만전을 기하여 주기 바랍니다.

가. 소화전 신설 및 보수 완료 대상 : 19개소

구분 (소화전)	계	현장대응단	청량리	전농	용두	휘경
	19	2	4	-	6	7
신설	17	-	4	-	6	7
보수	2	2	-	-	-	-

나. 확인사항

○ 소화전 설치 설명서 (붙임) 참조하여 신설 및 보수 사항 검토

○ 맨홀뚜껑 부근 황색반사도료(폭 15cm) 칠 여부

○ 맨홀뚜껑에는 “소화전·주차금지”의 표시 여부

○ 수압상태 및 시설물 매몰·훼손 등 확인 등

다. 조치사항

○ 각 부서장은 신설 및 보수완료 소방용수시설에 대하여 119행정정보시스템에 신규(용수번호, 설치지역, 사용가부, 사진 등) 및 변경(사용가부, 사진 등) 등록

○ 소방용수시설 검수결과는 붙임 양식에 의거 2015. 7. 22.(수)까지 보고

붙임  1. 신설 소화전 현황(17개소) 1부.

2. 신설 소화전  위치도 및 사진(17개소) 1부.

3. 보수 소화전 현황(2개소) 1부.

4. 보수 완료 소화전-119행정정보시스템 변경 사항 1부.

5. 결과보고(양식) 1부.

6. 소화전 설치 설명서 1부.  끝.

	재난관리과장
수신자	현장대응단장,청량리119안전센터장,전농119안전센터장,용두119안전센터장,휘경119안전센터장
★담당자	김우리		대응총괄팀장	양양욱		재난관리과장	전결 07/16 노희손
협조자
시행	재난관리과-5642	(		)	접수		(		)
우	130-100	서울 동대문구 장안동 장한로 34(장안동 434)3층 대응총괄팀	/
전화	02-2213-5119	/전송	02-2242-0119	/	2009092958@seoul.go.kr	/	대시민공개