문서번호	수락119안전센터-3001
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	김민형	07/17 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
128
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 김민형		소방장 조태훈	소방위 김홍창 등 6명

⑴ 현상파악 : 공기호흡기 봄베에 공기 충전을 하고 있다 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	압력설정을 잘못하여 봄베가 폭발할 위험이 있다
2		과압으로 인한 봄베 폭발시 부상의 위험이 있다
3	○	과압 상태로 배관이 파열되어 부상의 위험이 있다
4		충전기한이 지난 용기를 충전할 수 있다
5	○	봄베와 연결배관 연결 불량으로 배관이 튕기면서 부상의 위험이 있다

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	압력설정을 잘못하여 봄베가 폭발할 위험이 있다	봄배를 충전하기 전 압력설정 범위를 반듯이 확인한다.	※	압력설정 확인
		충전하기전 충전방법을 숙지한다
3	과압 상태로 배관이 파열되어 부상의 위험이 있다	봄배 충전시 안전관리자를 제외한 다른 대원들의 접근을 금지한다.	※	접근 금지
		헬멧 및 장갑 등 안전장비를 착용한다.
		봄베의 용량에 맞는 압력을 한번더 확인한다.
5	봄베와 연결배관 연결 불량으로 배관이 튕기면서 부상의 위험이 있다	봄배와 배관연결시 결합상태를 반듯이 확인한다.	※	결합 확인
		작동시에는 되도록 충전기주변에 접근하지 않는다
		배관 등에 얼굴을 내밀지 않는다.

⃞ 훈련사진