문서번호	도시철도사업부-6327
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		경전철2과장	도시철도사업부장
신정		최광무	07/17 권영찬
협조
	주무관		임병관

- 우이~신설 경전철 1공구 민원관련 -

오영식국회의원 주민간담회 개최계획

2015. 7.

도시철도사업부

- 우이~신설 경전철 1공구 민원관련 -

오영식국회의원 주민간담회 개최계획

우이~신설 경전철 1공구 신우이교 교량 높이 및 인수천 선형관련 주민 민원관련 오영식국회의원 요청 주민간담회 개최계획 보고임

개최계획

○ 일   시 : 2015. 7.21.(화) 17:00 ~18:00

○ 장   소 : 우이~신설 경전철 1공구 현장

○ 내    용 : 신우이교 교량 높이 및 인수천 선형 현황

○ 참 석 자 (8명)

- 의  회 : 오영식국회의원, 구의원

- 구  청 : 강북구부구청장, 건설교통국장, 안전치수과장, 도로과장

- 본  부 : 도시철도사업부장, 경전철2과장, 담당주무관

- 현  장 : 책임감리원, 현장소장, 설계책임자, 오경두 육사교수

주민 민원사항

○ 신우이교를 당초 높이보다 1.9m 높게 시공하여 도로 경사가 급하게 되었고, 주변경관을 저해하고 상가지역 가시권을 저해하고 있음

○ 하천폭이 좁은 구간을 넓히거나 콘크리트 옹벽구조물로 시공하면 통수단면 추가 확보로 교량 높이를 낮추어 시공 요구

설계 및 시공현황

【설계자 의견】

○ 신우이교 교량 높이는 중랑천권역 하천기본계획에 따라 인수천 계획 홍수위를 기준으로 설계되었고, 침수방지를 위해 종합관리동 및 주변시설물의 높이가 결정되었음

○ 도시하천임을 감안하여 친환경적 제품인 호안블럭(우드 테라스)으로 설계하였음

○ 신우이교 높이에 맞추어 주변도로 지반고를 조정하였음

【공사현황】

○ 신우이교는 설계에 맞추어 공사가 완료되었음

○ 포장공사 준비 중에 있음

강북구 부구청장 현장방문

○ 일   시 : 2015. 7.15.(수) 17:00 ~18:00

○ 장   소 : 우이~신설 경전철 1공구 현장

○ 내    용 : 신우이교 교량 높이 및 인수천 하천 선형 현황

○ 참 석 자 (8명)

- 구  청 : 강북구부구청장, 건설교통국장, 안전치수과장, 도로과장

- 본  부 : 경전철2과장, 담당주무관

- 현  장 : 책임감리원, 현장소장

강북구 의견

○ 교량 높이 증가에 따른 도로포장 구배 최소화 방안

○ 하천내 유속에 지장이 없도록 선형이 굴곡이 없도록 설치 요청

○ 주민이 선임한 육군사관학교 오경두 교수에게 하천 설계 검토의뢰

향후 조치계획

○ 7.21일 현장 주민간담회를 개최하여 참석 국회의원, 구의원, 주민의 의견을 수렴 적정하게 처리코자 함

사진 및 위치도
사진(현장방문)	위치도(신우이교)

끝.