문서번호	시설보수과-2537
결재일자	2015.7.17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설보수과장	성동도로사업소장
임승민		박춘배	07/17 이종엽
협 조
	주무관			이경수
	주무관			최태석
	주무관			김형섭

『 취약시기 도로시설물 안전점검 강화 』

태풍 및 집중호우 대비 도로시설물 안전점검 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

성동도로사업소

[시설보수과]

『 취약시기 도로시설물 안전점검 강화 』

태풍 및 집중호우 대비 도로시설물 안전점검 계획

태풍과 집중호우에 대비하여 도로시설물의 안전사고를 예방하고자, 사전 안전점검 및 정비를 실시하여 안전관리에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		점 검 기 간

점검기간 : 2015. 7. 27 ~ 8. 15

〇 현장점검 : 2015. 7. 27 ~ 2015. 8. 06(10일간)

〇 조치기간 : 2015. 8. 07 ~ 2015. 8. 15( 9일간)

Ⅱ		점 검 대 상

도로시설물 50개소

(단위:개소)

구 분	합 계	한강교량	일반교량	고가	입체교차	언더패스	터널	지하차도	복개
계	47(3)		23(1)	8			3	12	1(2)
1종	1(2)								1(2)
2종	16		6	2			3	5
법정외	30(1)		17(1)	6				7

※ 1) 청계천복개(좌, 우안) : 통계상 북부, 서부도로사업소에 등록

⇒ 성동도로사업소는 황학교~고산자교(연장 1,4km) 구간을 관리

2) 마장교(가칭) : 기존 관리외 시설로 금회 점검대상 포함

Ⅲ		점 검 방 법

점검조는 2인 1조로 구성하여 현장 육안점검

도로시설물 부재별 점검사항 의거 점검 시행 ″별첨 3″

점검반 편성

〇 성동도로사업소 : 2개반 6명

					성동도로사업소 (소 장)
					시설보수과장 (점검총괄)
	김형섭, 최태석								이경수, 임승민

시설별 안전점검자 현황

구분	담당자	시설물수	시 설 명		비고
1	김형섭 (정) 최태석 (부)	12	1종	-
			2종	영동대교북단고가차도
			법정외	고산자교, 먹골교, 뚝섬고가차도, 무학교, 정릉천교, 황학교, 두물다리(청), 행당고가차도, 성동지하차도, 마장지하차도, 마장교(가칭)
2	이경수 (정) 임승민 (부)	13	1종	청계천복개도로(좌안)
			2종	군자교, 성동교, 장안교, 장평교, 금호터널, 능산지하차도
			법정외	면목교, 전농교, 용마고가차도, 답십리굴다리지하차도, 중랑교지하차도, 신내지하차도
3	최태석 (정) 김형섭 (부)	13	1종	면목천복개도로
			2종	제2마장교, 이문고가차도, 옥수터널, 무지개터널, 서울숲1지하차도, 서울숲2지하차도
			법정외	신내교, 안암교, 종암교, 서울숲다리, 신답고가차도, 청량제1고가차도
4	임승민 (정) 이경수 (부)	12	1종	청계천복개도로(우안)
			2종	중랑교, 응봉지하차도, 신답지하차도
			법정외	동진교, 용두4교, 용두교, 제1제기교, 제2제기교, 청량2고가차도, 동일로지하차도, 군자교동측지하차도

Ⅳ		주요 점검사항

교량 및 고가 포장 균열, 파손, 슬라브 하부 균열 및 탈락, 교량받침 및 신축이음 등

터널 및 지하차도 콘크리트 균열, 누수, 벽체 및 파손 여부 등

특히 배수처리상태, 지반침하, 옹벽 변형, 및 파손 여부 중점 점검

Ⅴ		점검결과 조치

지적사항 중 경미한 사항은 공무직 및 일상유지 보수업체를 활용 정비

구조물의 안전에 영향을 주는 특이사항 발견 시 2015년도 정밀안전진단 및 정밀점검 대상시설물 30개소는 참여기술자를 활용하여 조치계획을 수립토록하고, 이외 시설물 20개소는 시설안전자문단 등의 자문을 통한 조치계획 수립 후 정비

Ⅳ		행 정 사 항

안전점검 결과 시설물정보관리시스템, 도로관리시스템 입력 철저

붙임  1. 도로시설물 점검결과 집계표(양식1) 1부.

2. 도로시설물 안전점검 보고서(양식2) 1부.

3. 도로시설물 부재별 점검사항 1부. 끝.