문서번호	역사문화재과-1223
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
소장		문화재활용팀장	역사문화재과장
임광빈		박성규	07/20 강희은
협조

「남산골전통정원」

태풍 및 호우대비 시설물 안전점검 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
자체추진				-

2015. 7

역사문화재과

(문화재활용팀)

「남산골전통정원」

태풍 및 호우대비 시설물 안전점검 결과보고

2015년 여름철 태풍‧호우대비 남산골 한옥마을(전통정원)시설물에 대한 안전점검 실시 및 신속한 조치로 방문하는 시민고객의 안전하고 쾌적한

관람환경 제공에 만전을 기하고자 함.

□ 주요 점검대상

○ 전통정원내 건축물 및 구조물

○ 기계 ‧ 전기․통신시설

○ 수목 및 녹지대(사면,잔디.초화류)

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2015.7.9.~17

○ 점검자 : 분야별 담당자

○ 점검내용 : 태풍, 호우시 피해대비 안전성 여부

- 건축물 및 조경(루,정)시설 등 구조물

- 안전시설(축대,난간) 및 배수시설

- 전선, 통신케이블 이상 유무

- 대형수목 위험 및 지주목 이상 유무

- 기타 강풍 및 호우에 취약한 시설물 등

□ 점검결과

○ 16개 분야별 점검결과 주요 적출내용은 건축물 2개소, 배수 및 순환펌프 2, 통신맨홀 1, 대형수목 65주, 우수맨홀 4개소 등에서 불안전 요소, 작동상태 불량 등이 발견되어 신속히조치하였으나

○ 주요 관찰대상으로 정문과 피금정에 대한 진행상태와 경계부의

대형수목에 대하여 지속적인 관찰을 요함

※ 세부점검내용 및 점검사진 별첨

▢ 문제점 및 대책

○ 주요 관찰대상인 정문과 피금정은 ‘98년 개장이후 최근까지 크게

변화되고 진행하는 현상이 없으나 현재 불안요소가 잔재하며

외곽부 대형수목은 초대형 강풍시에 부러질 요소는 있음

◾ 지속적인 관찰과 이상징후 발견시 전문가 의견을 받아 신속 조치

◾ 대형수목은 지주목 추가설치 및 체결을 강화코자 함

□ 향후 추진계획

○ 여름철 주․야로 지속적인 순찰을 통하여 안전사고 사전대비

○ 태풍 및 호우시 취약시설은 중점 관심시설로 지정 관리

붙임 : 세부 점검내용 및 현황사진 1부. 끝.