문서번호	수락119안전센터-3014
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장	결재
지훈	장석호	07/20 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
135
119안전센터명	3팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 장석호		소방사 지훈	소방위 이흥식 외 5명

⑴ 현상파악 : 페이퍼 샌드를 사용하기 위하여 콘센터에 플러그를 꽂고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	젖은 손을 사용하여 플러그를 꽂을 경우 감전의 우려가 있다.(○)
2	○	플러그를 꽂음과 동시에 페이퍼 샌드가 통제 없이 동작될 수 있다.
3	○	바닥에 젖어 있기 때문에 넘어질 우려가 있다.
4		바닥에 놓인 콘센트에서 누전이 생길 우려가 있다.
5		콘센트 전선 피복에 벗겨저 감전의 우려가 있다.
6		누전으로 주변 동료의 감전의 우려가 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	젖은 손을 사용하여 플러그를 꽂을 경우 감전의 우려가 있다.(○)	플러그를 꽂을 때는 반드시 손에서 물기를 제거한다.	※	물기 제거 철저
		콘센트를 바닥에 놓지 않는다.
2	플러그를 꽂음과 동시에 페이퍼 샌드가 통제 없이 동작될 수 있다.	주변 정리를 하여 오작동 하는 페이퍼 샌드에 대비한다.	※	오작동 주의
		콘센트 사용시 전선 피복이 완전한지 확인한다.
3	바닥에 젖어 있기 때문에 넘어질 우려가 있다.	페이퍼 샌드 작업시 젖은 바닥으로 인한 미끄럼에 주의한다.	※	미끄럼주의
		누전차단기를 반드시 설치한다.