문서번호	수락119안전센터-3015
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개

담당자	3팀장	센터장	결재
지훈	장석호	07/20 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
131
119안전센터명	3팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 장석호		소방사 지훈	소방위 이흥식 외 5명

⑴ 현상파악 : 동력절단기로 드럼통을 절단하고 있다. (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	드럼통내 남아 있던 유증기가 불꽃에 폭발한다.
2	○	드럼통을 고정하지 않으면 절단시 움직임으로 위험하다
3	○	절단시 불꽃이 튀어 가연물에 옮겨 화재의 위험이 있다
4		절단시 톱날이 드럼통에 끼어 톱날이 부러져 대원이 위험하다.
5		보안경 및 안전장구 미착용시 부상의 우려가 있다
6

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	드럼통내 남아 있던 유증기가 불꽃에 폭발한다.	드럼통 내 유증기 잔류여부를 확인하고 작업한다	※	유증기 확인
		보안경 및 개인 안전장구를 반드시 착용하고 작업을 한다
2	드럼통을 고정하지 않으면 절단시 움직임으로 위험하다	드럼통을 반드시 고정하고 작업을 한다	※	드럼통 고정
3	절단시 불꽃이 튀어 가연물에 옮겨 화재의 위험이 있다	절단시 톱날이 드럼통에 끼지 않토록 드럼통을 돌려 가며 절단한다	※	주변가연물제거
		주변 가연물을 제거 히고 작업을 한다