문서번호	기전과-8898
결재일자	2015.7.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
양상규		07/20 박재경
협조

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

(구로구 오류2동 천왕지구 7단지앞 횡단보도 이설)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 07

강서도로사업소

기 전 과

교통안전시설물 원인자부담공사 승인 검토보고

(구로구 오류2동 천왕지구 7단지 앞 횡단보도 이설)

서울특별시SH공사 단지조성팀-1657(2015.5.10.)호 및 기전총괄팀-2285(2015.7.15.)호 에 의한 교통안전시설물 원인자부담공사 승인요청에 대한 검토 보고임.

□ 공사근거

○ 서울특별시지방경찰청 교통관리과-12366(2015.5.8.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 구로구 오류2동 천왕지구 7단지앞 횡단보도 이설 교통안전시설물 설치공사

○ 원 인 자 : 서울특별시SH공사(기전총괄팀)

○ 공사기간 : 승인통지일 ~ 2015.09.30일 까지

○ 공사장소 : 구로구 오류2동 천왕지구 7단지 앞

- T-GIS교차로명 : 이펜하우스6단지(연동)

○ 공사개요 : 횡단보도 이전에 따른 교통신호기 신설(이설)

- 차량지주(보행겸용) 2본 신설, 차량지주 1본 신설, 신호케이블 246M 신설 등

○ 관련업체 및 설치내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요설치내용
신호	도로교통공단	도로교통공단	창희이엔지㈜	디자인지주(양날개) 250㎜×8.5m 1본 신설 디자인지주 200㎜×8.5m 2본 신설 디자인지주 부착대 7M 2본, 6M 1본, 5M 1본 신설 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 246M 신설 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등 - 그 외 조건부 승인사항

□ 검토내용

연번	구분		검 토 사 항	검토내용
1	일 반		규제심의내용과 설계도서 내용 대조(부결내용이 설계되었는지 확인)	적정
2	일 반		원인자와 설계, 감리, 시공사간 계약관계	적정
3	신호기	설계사	전력시설물의 설계업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야(교통기술사보유)로 신고한 자	적정
4		감리사	전력시설물의 감리업 등록 업체 건설부분의 교통전문분야로 신고한 자
5		시공사	전기공사업면허업체

□ 조치 의견

○ 위 내용을 검토한 결과 아래와 같은 조건으로 승인 처리하고자 합니다.

[조건부 승인사항]

1. 교통안전시설 설치공사 표준시방서 및 원인자등 준수사항 이행 철저

2. 준공전 t-gis.seoul.go.kr에 시공사항 자료입력 완결 후 준공요청.

3. 교통안전시설정보망의 각 공종별 시공사 ID가 없는 경우는 도로사업소에 요청

4. 규제심의 결과에 따라 공사 완료후 감리, 준공검사조서를 첨부하여 우리사업소에 제출.

5. 매입되는 지주는 부식방지 처리하여 매입할 것

6. 차량 및 보행지주 신설시 디자인지주로 사용 할 것(용융은 검토후 사용)

7. 신호선은 지중화 포설을 원칙으로 할 것.

8. 신호선 포설시 선로를 접속하여 사용함을 불가하며 접속부위 없이 포설 할 것.

9. 교통신호제어기는 노후정도에 따라 사업소 요청시 교체 할 것

10. 잔여표시기(숫자형)는 횡단보도 6차로 이상 및 사업소 요청 교차로에 신설 할 것

11. 시각장애인용 음향신호기가 미설치된 횡단보도에는 신설 설치 할 것.

-조경시설에 차량 및 보행지주 설치를 불가하며, 음향 신호기 버튼설치 위치(지주)에

시각장애인의 접근이 용이토록 설치할것.

-시각장애인용 음향신호기는 반드시 음향자동조절기능 및 리셋기능이 내장된 제품을 설치 할 것

12. 지주신설, 이설, 교체시 주변 3M 이내에 있는 가로등지주, 표지지주, 기타지주(CCTV 등)      등 은 신호등 지주를 중심으로 통합하여 설치하는 것을 원칙으로 할 것

13. 신설 되는 신호기(LED신호등, 음향신호기(음성입력), 잔여표시기)는 제조사, 제조년

월일, 준공검수일자 라벨을 부착하여야하며 준공전 3개월이내 제품을 부착 할 것.

14. 신호등 승인시 제출된 도면 및 물량 변경시 실정보고서를 우리사업소에 제출

15. 준공검수일자에 관해서는 사업소에 협의하고 LED신호등 하자기간은 준공검수일로

부터 6년 및 교통신호제어기는 5년임

16. 신설 및 이설되는 신호기 세부사항은 준공검사전 신호등 조사양식에 맞추어 제출할 것.

17. 일일 작업일보(FAX.2657-7939) 및 현장사진 제출.

18. 교통신호기 사용자재 보증협약서 제출.

19. 원인자공사 관리대장 작성 제출.

따로붙임 : 1. 규제도면 1부.

2. 원인자 부담공사 승인요청 내역(별도) 1부.  끝.