문서번호	도시관리과-11046
결재일자	2015.7.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
★전문관	도시빛정책팀장	도시빛정책추진반장		도시계획국장
박진화	김대권	김태기		07/20 류훈
협 조

제16차 좋은빛위원회(서시위 제40차)심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
제16차 좋은빛위원회 심의상정 도시관리과-10651 (’15.7.13.)				참석위원 수당 7명 1,050천원

2015. 07.

도 시 계 획 국

【도시빛정책추진반】

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

제16차 좋은빛위원회(서시위 제40차)심의결과 보고

□ 심의개요

❍ 일    시 : 2015. 7. 14(화) 14:00~17:00

❍ 장    소 : 서소문별관 2동 3층 도시관리과 회의실

❍ 참석위원  : 김정태,하미정,임근하,정소라,채혜승,김상규,이정하(7명)

❍ 상정안건 : 총10건 (신규 8건, 재심 2건)

□ 심의결과

연번	사 업 명	사업기관	규모 및 내용	심의 결과
40-1	연서로 및 수색로 가로등 광원 (LED)교체 공사	은평구 토목과	위 치 : 연서로(응암역~통일로),수색로(증산교~수색동 시계) - 대 상 : 가로등기구 809등 교체 (LED 75~120W)	조건부 동의
40-2	세곡2 보금자리 주택지구 공원등 설치공사	SH공사 전기통신팀	위 치 : 세곡 2지구 보금자리주택지구 내 - 대 상 : 보안등 (LED 80W 4개, LED 70W 162개 , LED 50W 22개) ,볼라드등 (LED 9W - 127개)	조건부 동의
40-3	아차산대교 경관조명 설치공사	서울시 시설관리공단 도로시설처	위 치 : 아차산대교 광진도서관 한강변 350m 구간(하행선) - 대 상 : 경관조명설치 - 변경사유 : 컨셉 변경(은은한 파스텔톤)	조건부 동의
40-4	2015년 노후 보안등 개량공사	중랑구 도로과	위 치 : 중랑구 관내(어린이보호구역 등 2개소) - 대 상 : 보안등 LED 50W 540등	원안 동의
40-5	장지 근린공원 공원등 개선공사	송파구 공원녹지과	위 치 : 장지근린공원(투구봉 동산) - 대 상 : 공원등주 25본 LED 60W 25등	원안 동의
40-6	용산 전면 제2구역 주상복합 경관조명	용산구 건축디자인과	위 치 : 용산구 한강로2가 391번지 일대 - 대 상 : 건축물 경관조명 - 규 모 : 지하9층/지상39층(업무동),38층	조건부 동의

40-7	세계거리춤 축제 특화거리조성 전기공사	동대문구 토목과	위 치 : 장한로(장한평역~장안동삼거리) - 대 상 : LED 80W 153등, 특화조명 1식	조건부 동의
40-8	2015년도 문화예술공원 조명등 빛환경 개선사업	서초구 공원녹지과	위 치 : 양재2동 200번지(문화예술공원 내) - 대 상 : LED 보안등 60W 2등용 22본, LED 보안등 60W 1등용 1본	원안 동의
40-9	강남순환도시고속도로(4공구)	도시기반시설본부 설비부	위 치 : 금천구 독산동 ~광명시 소하동 ~ 금천구 시흥동 - 대 상 : LED 가로등 150W 317등, 구조물 LED 가로등 1식	원안 동의
40-10	용비교 - 행당중간 도로개설 전기공사	도시기반시설본부 설비부	위 치 : 금호동 용비교 북단 ~ 행당동 행당중 - 대 상 : LED 100W 19본,1등용 150W 10본	원안 동의

상정안건 계	심 의 결 과
	원 안 동 의	조건부 동 의	재 심	보 고	보 완	유 보	부결	기 타 (의견제시)
10	5	5	-	-	-	-	-	-

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	연서로 및 수색로 가로등 광원(LED)교체공사
신청기관	은평구 토목과
심의번호	40–1(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 구간별 LED 광원 Type별 색온도 차이가 크므로 조정 하시기 바랍니다. - 등기구별 배광곡선 자료를 제출하여 주시기 바랍니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	세곡2 보금자리 주택지구 공원등 설치공사
신청기관	SH공사 전기통신팀
심의번호	40– 2(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 근린공원(2) : 보행등 연직면조도가 낮으므로 안전조도를 확보하시기 바랍니다. - 근린공원(3~4), 소공원 : 볼라드 수량이 과다하므로 조도를 확인하여 일부 보행등으로 교체 하시기 바랍니다 - 경관측지공원(2), 연결측지공원(2) : 상향광이 없는 확산배광 공원등으로 설치하시고 안전조도를 확보하시기 바랍니다. - 볼라드 목재 마감으로 통일(Before 상단 이미지)하시기 바랍니다. - 전반적으로 공원조명계획을 공간별(곡선형 산책로 등) 공원등, 볼라드 등의 배치간격을 재확인하여 안전조도를 확보하시기 바랍니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	아차산 대교 경관조명 설치공사
신청기관	서울시 시설관리공단 도로시설처
심의번호	40– 3(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 평상시 또는 이벤트시 조명연출(속도, 컬러패턴 등)세부 운영계획서를 제출하여 주시기 바랍니다. - 거더 측면조명 Beam angle Wide한 것으로 검토하여 균제도를 확보하시기 바랍니다. - 색상컨셉 계획을 보완하시기 바랍니다. - 인접 주거지 세대에 빛공해가 없도록 확인하여 설치하시기 바랍니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2015년 노후 보안등 개량공사
신청기관	중랑구 도로과
심의번호	40–4(심의)	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 ◦ 등기구별 유지관리 계획을 세워서 시행하시기 바랍니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	장지 근린공원 공원등 개선공사
신청기관	송파구 공원녹지과
심의번호	40–5(심의)	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 ◦ 색온도를 5,000k이하로 설치 권장합니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용산 전면 제2구역 주상복합 경관조명
신청기관	용산구 건축디자인과
심의번호	40–6(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 한강변 주변 스카이라인 연계성을 고려 업무동, 주거동 옥상층 색상(Blue) 연출과 주거동 하향 월워싱 조명을 끊어진 부분까지 이어서 연출토록 권장합니다. - 업무동 조명으로 주거동에 빛공해가 없도록 설치시 확인하시기 바랍니다. - 조경조명 등기구 MH→LED로, IP지수 54→65로 교체 하시기 바랍니다. - 4층 옥상 조경조명 평균조도가 높으므로 조정 필요

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	세계거리 춤 축제 특화거리조성 전기공사
신청기관	동대문구 토목과
심의번호	40– 7(심의)	심의결과	조건부 동의
【 의결 내용 】 ◦ 아래의 의견을 반영하는 조건으로 조건부동의 함. - 가로등 상징조형물 조명은 주변, 광고 간판조명과 겹쳐 시각적으로 산만해 보이므로 재검토 필요, 상단 녹색 LED조명은 가로등 빛과 겹쳐 보이지 않도록 설치 위치 재조정 또는 삭제가 필요합니다. - 상징열주 설치시 도로관련부서와 협의하시고, 열주의 수량 과다, 컬러체인지 등으로 보행자, 운전자에게 지장을 주며 주간경관을 저해할 우려가 있으므로 특화거리의 가장 중요한 공간(출입구 등)에 군집으로 설치 검토를 하시고 배광방식, 색상 등 세부 연출계획서를 제출하여 주시기 바랍니다. - 한마음 쉼터 열주조명은 공간에 주변 한전주, 가로등주, 수목, 소방시설물, 게시판 등 시설물이 많아 혼란스럽게 보이므로 주변을 정리하고 뒷벽면을 이용하여 차분한 휴식공간과 어울리는 조명으로 계획하시기 바랍니다. - 특화거리 횡단부분에 시각정보 및 경관특징을 줄 수 있는 바닥조명(횡단시 녹색, 평상시 Red 컬러)을 권장합니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	2015년도 문화예술공원 조명등 빛환경 개선사업
신청기관	서초구 공원녹지과
심의번호	40– 8(심의)	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 ◦ 색온도를 5,000k이하로 설치 권장합니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	강남순환도시고속도로(4공구)
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	40– 9(심의)	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 ◦ 조명계획대로 설치시 아래 사항을 권장합니다 - 경관조명 연출시 디밍을 고려하시기 바랍니다. - 광명시의 조명특화계획을 확인하여 시행하시기 바랍니다. - 설치시 빛공해가 발생하지 않도록 확인하시기 바랍니다.

좋은빛위원회 심의의결조서

심의일자	2015. 7. 14(화). 14:00 ~ 17:00
신청내용	용비교~행당중간 도로개설 전기공사
신청기관	도시기반시설본부 설비부
심의번호	40– 10(심의)	심의결과	원안 동의
【 의결 내용 】 ◦ 보행자 보도에 안전조도 확인하여 시행하시기 바랍니다.

□ 행정사항

❍ 위원회 심의내용을 신청기관에 결과 통보

❍ 위원수당지급 : 1인 150,000원×7명 = 1,050,000원

❍ 다과비   : 1인× 3,000원×7인 = 21,000원

- 예산과목 : 도시관리의 질적수준제고, 도시건축공동위원등, 시민안전을 위한 주택가 빛환경개선, 일반운영비,사무관리비

붙임 :  1. 좋은빛위원회심의의결조서 - 1부.

2. 위원별심의의견서 - 1부.

3. 위원 서명부 - 1부.

4. 회의록 - 1부.

5. 심의도서요약자료 – 1부.  끝.