문서번호	시설보수과-5563
결재일자	2015.7.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
김승진		박병연	07/21 代이은엽
협조

정기점검보고서

(외발산지하차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

시설보수과

정기점검보고서

○ 시설물명 : 외발산지하차도(강서구 공항동 74 ~ 방화동 621)

시설물개요	폭 : 20.1m(편도 2차로) 연장 : 1,015m(옹벽포함)	법정구분 1종		상태등급 B등급	준공년도 2005.06.30
관리책임자	강서도로사업소 시설보수과		시설7급			김승진
점 검 자	강서도로사업소 시설보수과		시설보수과장			박병연
			시설7급			김승진
	㈜비앤티엔지니어링		참여기술자 2명			박상후외1

○ 점검일시 : 2015. 07. 20(월)

○ 점검구간 : 전구간

○ 점검구간내 이전 점검 및 진단시 지적된 부분 점검 결과

이 전 점 검 및 진 단 관 련 사 항						조치후 이상 발생 여부	사진 번호
연번	위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조치내용
1	옹벽 (양방향)	옹벽부 도로 포장상태 불량	60a		정비완료
2	옹벽 (양방향)	옹벽부 신축이음 불량	319m		정비중
3	옹벽 (양방향)	옹벽부 중앙연석 가드레일 미설치	395m		정비중
4	옹벽 (신월방향)	옹벽구간 도로경계석 몰딩 불량	380m		일상유지보수로 정비예정

○ 새로운(기존) 이상 발생 개소 : 3개소

위 치	손 상 내 용	손상규모	손상 등급	조 치 계 획	전문가 자문여부	사진번호
지하차도시점부 (신월방향)	도로안전시설 파이프 봉 망실로 과적차량 사전통제 곤란함			일상유지보수로 정비예정		1
박스구간 (행주방향)	지하차도 내 차량안내표지판 파손			일상유지보수(세척)로 정비예정		2
옹벽구간 (양방향)	옹벽구간 난간에 화분걸이가 일부 변형 및 녹 발생으로 미관저해			강서구청으로 제거조치 통보		3

※ 붙임 :  현황사진 1부. 끝.

□ 현황사진

사진1	도로안전시설 쇠파이프 봉 망실	사진2	지하차도 박스내 차량안내 표지판 파손
사진3	옹벽구간 난간에 설치한 화분거리 일부 변형 및 녹발생으로 미관저해