출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	代배일상	07/22 어수미

	명에 의하여 2015. 7. 21(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 21.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 7. 21(화)  10:00 ~ 16:00

건    명

출장결과보고(2015-7-21 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 마포구 현석제2구역 주택재개발관련 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
현석제2구역 주택재개발 정비사업	현석동 93-1 외 2필지	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 6개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 현석동 93-1 천장텍스 해체·제거 중이었으며. 측정중 외부로      폐기물 배출 및 반출은 없었음.

- 구역내 해체건물 외 다른지역은 이미 건물이 축조되고 있었음.

내용

□ 관련사진

전 경	석면해체·제거 건물 전경	부지경계선 1 (해체건물 우측 앞)
부지경계선 2 (마포강변일스테이트 앞)	부지경계선 3 (마포강변힐스테이트 앞)	부지경계선 4 (해체건물 좌측 주차장)
위생설비입구 (현석동 93-1 1층 입구)	음압기 (현석동 93-1 1층 입구)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보