문서번호	자연생태과-13034
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		서울숲길팀장	자연생태과장
이상용		김현경	07/22 최현실
협조

근교산 등산로(중랑구) 설계심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

근교산 등산로(중랑구) 설계심의 결과보고

Ⅰ		심의개요

안 건 명 : 용마도시자연공원 등산로 조성 설계심의(중랑구)

일    시 : 2015. 7. 21(화) 14:00~15:30

심의요청부서 : 중랑구 공원녹지과

심 의 자 : 자연생태과장, 서울숲길팀장, 산림관리팀장, 담당

※ 자치구 관계자(업무담당, 설계사 등) 참석

요청	사업개요	심의결과	비고
중랑구	- 위 치 : 중랑구 용마도시자연공원 연 장 : 약 8.1km 사업비 : 961백만원 내 용 : 둘레길 및 자락길 조성 및 정비	- 둘레길 조성시 사유지 통과구간은 토지 소유주의 사용승낙을 득한 후에 조성하고, 토지사용 승낙을 받지 못할 경우 사업 시행하지 않도록 하기 바라며, 관련법령에 적합하게 절차 이행 후 조성 - 안내간판은 도시공원 안내체계에 맞게 제작 설치 - 데크 설치시 H빔 앞면은 수목을 식재하여 차폐할 수 있도록 하고, 데크는 지면에 낮게 설치(다리발 낮게)하여 파이프 노출이 최소화 할 수 있도록 조치 - 자락길의 데크 설치시, 데크 방향이 바뀌는 구간에는 충분한 참 공간을 확보 설치하여 휠체어 이용자가 방향을 바꾸는데 불편함이 없도록 설치 - 자락길 데크 휴게 공간중 한쪽면에 의자를 배치하여 이용객의 휴게공간으로 이용할 수 있도록 설치 - 데크 계단의 이용성 및 안전성을 고려하여 계단 앞면에 형광 표시 설치 데크 및 휀스, 야외탁자의 목재는 내구성을 고려하여 하드우드로 제작 설치토록 할 것 현장 벌목 수목 중 쓰러질 우려가 있는 위험수목은 정비하고, 상태가 양호한 아카시나 이태리포플러는 존치 흙놀이장 조성시, 바닥의 흙빠짐이나 답압의 방지를 위하여 부직포를 잡석위에 깔아서 흙이 밑으로 빠지는 것을 방지토록 설치 우측통행 안내판은 설치 제외 할 것.

Ⅲ		행정사항

위 심의결과를 해당 자치구에 통보하여 설계에 반영, 조치 이행후 등산로를 조성코자 함. 끝.