문서번호	정수과-7069
결재일자	2015.7.22.
공개여부	대시민공개

주무관	정수과장				결재
김선례	07/22 서한호
협 조

배출시설 및 방지시설 운영일지(7.20~7.21)

2015년 7월 20일(월)   맑음

작성자 : 배출수처리장 이우범

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.3)
	1지	2지	1지	2지	기기	벨트 1호	벨트 2호	벨트 3호	벨트 4호	필터 1호	필터 2호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	06:00~23:00	06:00~23:00	06:00~23:00	06:00~23:00	-	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량	85,624	89,995	4,371
전력 사용량(MWh)	7,773	7,780	560KWh	배율 80

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,450	1일 투입량		3,450

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	6.85	2.27	7.95

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량 : 21.99	1대 / 21.99	-	-	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계 : 483.74

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	신설탈수기 2호 세척 밸브 및 정션케이스 패킹 파손 으로 정지
특기 사항	부품 견적 의뢰중

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획

2015년 7월 21일(월)   비/흐림

작성자 : 배출수처리장 이우범

1. 배출시설별 가동 시간대

○ 여과지 : 24시간     ○ 침전지 : 24시간

2. 방지시설별 가동시간대 (처리방법 : 물리,화학적 처리법)

구분	1차농축조		2차농축조		탈수기 (구동속도 : 0.3)
	1지	2지	1지	2지	기기	벨트 1호	벨트 2호	벨트 3호	벨트 4호	필터 1호	필터 2호
가동시간 (시간)	24	24	24	24	가동시간	06:00~23:00	06:00~23:00	06:00~23:00	06:00~23:00	-	-

3. 배출수 처리현황

구분＼항목	전일지침(㎥)	금일지침(㎥)	검 침 량(㎥)	비 고
방 류 량	89,995	94,204	4,209
전력 사용량(MWh)	7,780	7,789	720KWh	배율 80

4. 약품 사용량 (폴리머)

입고량(kg)	전재고량(kg)	사용량(kg)		현재잔량(kg)	비 고
	3,450	1일 투입량	50	3,400

5. 유기물 등 자동측정일지(방류수)-TMS

항목	pH	SS(mg/L)	COD(mg/L)	비 고
측정치	6.96	2.71	8.64

6. 슬러지 처리(정수오니)

슬러지발생량(톤)	반출량(톤)	보관량(톤)	함수율(%)	슬러지반출장소	운반업체
일발생량 : 43.98	2대 / 43.98	-	-	진명기업(주) (경기도 김포시 월곶면 갈산리 49-7 소재)	(주)임송농산 (서울 강서구 화곡동 111-2 소재)
월누계 : 527.72

7. 방지시설 고장 유무 및 특기사항

방지시설고장유무점검(매일)	신설탈수기 2호 세척 밸브 및 정션케이스 패킹 파손 으로 정지
특기 사항	부품 견적 의뢰중

8. 지도․점검 받은 사항

단속기간	점검자	위반사항	위반사항에 대한 조치 계획