기계실 열원기기 운전일지

결재	주무관	주무관	공원운영과장
	임병남	임예순	03/10 이상용

3월9일(일) 맑음 6.8℃

기기명 : 지열 히트 펌프 (냉,난방기)						작성일 : 2014년 3월 10일
						작성자 : 임 병 남
항 목	측 정 항 목			측 정 시 간								비 고
				08	10			12	16		18
증발기	냉수	수 량	㎥/hr	이상없음	이상없음			이상없음	이상없음		이상없음
		입구온도	℃	〃	〃			〃	〃		〃
		출구온도	℃	〃	〃			〃	〃		〃
		입구압력	Kg/㎠G	〃	〃			〃	〃		〃
		출구압력	Kg/㎠G	〃	〃			〃	〃		〃
	저 압 압 력		MPa	〃	〃			〃	〃		〃
응축기	온수	수 량	㎥/hr	이상없음	이상없음			이상없음	이상없음		이상없음
		입구온도	℃	〃	〃			〃	〃		〃
		출구온도	℃	〃	〃			〃	〃		〃
		입구압력	Kg/㎠G	〃	〃			〃	〃		〃
		출구압력	Kg/㎠G	〃	〃			〃	〃		〃
	고 압 압 력		MPa	〃	〃			〃	〃		〃
압축기	전 압		Ｖ	이상없음	이상없음			이상없음	이상없음		이상없음
	전 류		Ａ	〃	〃			〃	〃		〃
윤활유	압 력		MPa	이상없음	이상없음			이상없음	이상없음		이상없음
	온 도		℃	〃	〃			〃	〃		〃
	오 일 레 벨		◑	〃	〃			〃	〃		〃
용 량 제 어			％	이상없음	이상없음			이상없음	이상없음		이상없음
실 내 온 도			℃	〃	〃			〃	〃		〃
수분지시계				〃	〃			〃	〃		〃
하트펌프 진동 소음			상 태	양호	양호			양호	양호		양호
냉온수 순환펌프			상 태	〃	〃			〃	〃		〃
지중수 순환펌프			상 태	〃	〃			〃	〃		〃
플로스 위치상태			상 태	〃	〃			〃	〃		〃
● 히트 펌프 일일 운전시간 : 2 hr/day
급탕용 온수 보일러 운전 상태				양 호			점 검			이상없음
● 급탕용 온수 보일러 가스 소모량 : 206 N㎥/day ● 총 소모량 : 65,194 N㎥/day
기타 사항 :