문서번호	급수운영과-18927
결재일자	2015.7.23.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	07/23 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년07월22일)

탐 지 일	2015년 07월 22일 (수요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마 12블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	동대문구 용두동712-73	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기를 청음한바 누수 의심 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 20개소 - 중형밸브실 : 17개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 19개소 - 수도계량기 : 25개소 - 빗물받이 : 20개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 22 (수요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산39,40브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 자양동 616-29 백세약국 건물	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 건물앞 차도에제수밸브 3개가 있어 확인중 제수밸브내 이상이 있어 시약검사후 시약 반응이 있으니 누수확인 요망 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 34개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 23개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 22일 (수요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동07 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 중화동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 23개소 - 하수도 : 48개소 - 수도계량기 : 56개소 - 빗물받이 : 42개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.