문서번호	시설보수과-5740
결재일자	2015.7.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
윤동원		박병연	07/24 代이은엽
협조

주민참여 합동 안전점검 추진계획

(개봉고가차도)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

주민참여 합동 안전점검 추진계획

우리사업소에서 관리중이며 구로구에 위치한 개봉고가교에 대하여 지역주민 대표(구로구 구의원 등)와 정밀점검 시행업체, 시설물 담당직원이 합동으로 현장점검을 실시하므로써 시설물의 안전성에 대한 주민 궁금증 해소, 주민들의 관심도 제고 및 행정신뢰성 증진에 기여코자 함

Ⅰ		시설물 개요

건   명 : 주민참여 합동 안전점검(개봉고가차도)

위   치 : 구로구 개봉로 71~121(개봉동 353)

구조물 현황

- 구조형식 : PSC girder(도로, 철도구간), Steel Plate Girder(철도구간)

- 왕복4차로(교폭 18.5m, 연장 332.4m, 13경간)

- 설계하중 : DB-18(32.4ton)

Ⅱ		합동점검 계획

세부일정

○ 점검일시 : 2015.7.27.(월) 15:00~

○ 집결장소 : 개봉고가교 북측 하부 주차장 (개봉1동 353-34앞)

참석대상 : 30여명

○ 구로구

- 구의원(김영곤의원, 박평길의원, 박동웅의원, 정동순의원 등)

- 동장(개봉1,2,3동장), 주민자치위원장(개봉1,2,3동) 및 지역주민

- 구청직원(도로과장, 자치안전과장) 및 안전감시단 등

○ 정밀점검업체 : 책임기술자(천마산포장)

○ 서울시 : 강서도로사업소(시설보수과장, 시설물담당)

Ⅲ		행 정 사 항

○ 현장설명 및 점검실시

- 시설물 현황 및 안전점검 개요 설명 : 강서도로사업소(시설보수과장)

- 정밀점검결과 설명 및 안전점검 실시(안내) : 점검업체(책임기술자)

○ 주민 안전장구류 및 마이크 등 준비 : 구로구청 도로과

○ 미담사례 작성 홍보

- 행사 후 미담사례 작성 및 횡단전개 : 강서도로사업소

Ⅳ		기 대 효 과

○ 시설물 안전성 현장확인으로 주민불안감 해소

○ 다가가는 행정구현으로 행정신뢰성 증진에 기여

붙임 : 개봉고가구조물 주요현황자료 1부.  끝.