문서번호	시설과-3256
결재일자	2015.7.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
토목시설팀장	시설과장	서부공원녹지사업소장
이용원	代이용원	07/27 안해칠
협 조

경의선숲길(2단계 구간) 인수관련 사전점검 결과 보고

2015.  7.

경의선숲길(2단계 구간) 인수관련 사전점검 결과 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

경의선숲길 2단계 구간 1차 공사완료에 따른 관리이관과 관련하여 인수전 미비사항에 대하여 사전점검하고 그 결과를 보고함

Ⅰ		점 검 개 요

□ 점검일자 : 2015. 7. 17.(금)

□ 점검구역 : 경의선숲길 2단계 1차 준공지

- 3개구간(연남동 구간, 염리동 구간, 새창고개 구간)

□ 점검분야 : 조경시설물(의자, 데크, 휀스, 기사시설물 등)

□ 점 검 자

- 녹지6급 이용원

Ⅱ		점 검 결 과

□ 시설물 안전관련사항

- 다리형태의 철도침목으로 설치된구간 악취(기름냄새)발생 및 어린아이들이 넘어질 경우 손에 가시등이 밖힐 안전사고우려가 됨.

- 녹지대 코너에 보호 목적으로 설치된 스테인레스의 시설물이 안전사고우려되므로 철거등 안전조치 요망

- 염리동구간에 설치된 수조 가장자리(테두리) 날카로운부분 안전사고 발생우려되므로 대책강구 요망

- 산책로 매끄러운 콘크리트로 시설되어 있는 부분 겨울철 미끄러워 안전사고우려되므로 대책강구 및 보완요청

□ 공통사항

- 각 시설물에 대한 관리메뉴얼 작성 제출요망(도면포함)

- 각 시설물에 대한 사양서 및 제품회사 관리담당자 전화번호 등 제출요망

Ⅲ		행 정 사 항

□ 사전점검 지적사항 통보(공원운영과 녹지조경팀)

- 조경분야 등 총괄 점검 사항 수합 후 도시기반시설본부 통보.  끝.

□ 현황사진

철도침목
녹지보호 스테인레스 설치 (안전사고우려)
계류시설 가장자리 날카로워 안전사고우려
콘크리트 바닦 미끄러워 겨울철 눈이 올 경우 안전사고우려