출 장 결 과 보 고 서

결재	★주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이진효	한규문	07/28 어수미

	명에 의하여 2015. 7. 27(월) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 27.
보 고 자 : 직 환경연구사 성명 : 이진효

보       고       내       용

일    시

2015. 7. 27(수)  10:00 ~ 17:00

건    명

출장결과보고(2015-7-27 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 강남구 압구정초등학교 주택재건축관련 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위치	시료채취 지점	채취량
압구정초등학교 석면 철거공사	강남구 압구정로 39길 29(압구정동)	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ
		폐기물반출구 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비입구 등 7개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 현장 측정시 본관동 4층 6-3반 천장텍스 해체·제거 중이었으며,

- 측정 중 건물 외부로 석면폐기물 배출은 없었으며, 보관된 폐기물도 없었음.

내용

□ 관련사진

압구정초등학교	본관동(해당건물)	부지경계선1 (학교운동장 등나무 옆)
부지경계선2 (학교운동장 미끄럼틀 옆)	부지경계선3 (학교운동장 그네 옆)	부지경계선4 (본관동 1층 당직실 앞)
위생설비입구 (본관동 4층 입구)	음압기 (본관동 4층 6-3반 내)	폐기물반출구 (본관동 4층 6-3반 내)

□ 향후조치

- 채취한 공기 중 시료 분석 후, 해당기관에 결과 통보