출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	입자연구팀장	대기환경연구부장
	이수현	한규문	07/29 代박찬구

	명에 의하여 2015. 7. 28(화) 석면해체 ․ 제거 사업장 석면 비산농도 측정 의뢰와 관련 공기중 석면 시료채취를 위한 출장을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 7. 28.
보 고 자 : 직 환경7급 성명 : 이수현

보       고       내       용

일    시

2015. 7. 28(화)  10:00 ~ 16:30

건    명

출장결과보고(2015-7-28 석면 해체·제거 사업장 석면비산농도 측정)

내용

□ 장    소 : 성동구 성수공업고등학교 석면 해체·제거 현장

□ 출 장 자 : 강미혜, 이진효, 이수현

□ 출장목적

- 석면 해체·제거사업장에서의 석면비산농도 측정

□ 실시결과

사업명	위 치	시료채취 지점	채취량
성수공업 고등학교 내부 석면텍스 해체제거작업	성동구 뚝섬로 365 성수공업 고등학교	부지경계선 4지점	각 2,410ℓ
		위생설비입구 1지점	1,210ℓ
		음압기 1지점	1,210ℓ

- 부지경계선, 위생설비 입구 등 6개 지점에서 공기 중 석면 시료채취 실시

- 성수공업고등학교 교사동 리모델링 공사현장으로 현장 측정시 1층 보건실       천장 텍스 해체·제거 중이었으며. 건물내 사용자는 없었으며, 폐기물반출은      이루어지지 않았음.

내용

□ 관련사진

성수공업고등학교 전경	해체제거 현장	부지경계선 1 (건물 전면)
부지경계선 2 (건물 우측)	부지경계선 3 (건물 후면)	부지경계선 4 (건물 좌측)
위생설비입구 (1층보건실 입구)	음압기 (1층 보건실 앞)

□ 향후조치

- 채취한 공기중 시료 분석 후 해당기관에 결과 통보