피난 방화시설 현지확인 조사서

조사일시 : 2015. 7. 29(수)

대상명	대우메트로디오빌		위 치	************
대표자	***	전화번호	************		처종(업종)	복합건물
규 모	철골철근 콘크리트조 30/8층, 연면적46.259㎡(650세대) (지2~2:상가 58세대, 3~18: 오피스텔 350세대, 19~30: 아파트 242세대)

비상구 관리실태 및 운영사항
실태조사 사항	확인 결과	조치사항(예정)
폐쇄․훼손.변경행위	- 비상구 폐쇄, 훼손 행위 없음
물건적치 또는 장애물 적치행위	- 비상계단내 적치물 및 장애물 없음
유도등 점등 및 피난방향 적정성	- 적정함
방화셔터 작동여부	- 지하주차장 방화셔터 이상없음
기타사항(안내문배부, 관계인 교육 등)	- 메르스관련 주의사항 등 교육
참 고	상가 및 오피스텔, 아파트로 구성된 복합건물로서 지속적인 관리 필요 (소방안전관리자: 최영승)

결재	현장대응단장		소방서장
	김용태		07/30 代김성준
협조