문서번호	수락119안전센터-3203
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개

담당자	1팀장	센터장	결재
조태훈	代이영	07/30 김승한

위험예지훈련 리포트

시트 번호	위험예지훈련 리포트			장 소	사무실
2
119안전센터명	1팀장		서 기	대 원
수락산119안전센터	소방위 이영		소방장 조태훈	소방위 김봉생 등 5명

⑴ 현상파악 : 건물 안 방수로 인해 물기가 고인 곳에 전선 피복이 벗겨져 있다 (어떠한 위험이 잠재하고 있는가, 소대의 토의로 위험요인을 발견함) ⑵ 본질추구 (이것이 위험의 포인트이다, 중요위험에 ○표, ◎표를 붙인다)
No	평가	위험요인과 그것에 기인하는 현상을 생각해서 (～해서 ～게 된다)
1	○	벗겨진 전선 피복을 통해 진압대원이 감전되는 사고가 발생할수 있다.
2	○	진압대원의 감전사고 발생시 다른 대원의 추가 감전사고가 발생 우려.
3		현장에 고인물을 통해 여러명이 감전될수 있는 위험이 있다.
4	○	진압대원의 전기 감전시 관창을 놓쳐 추가 부상을 입을 수 있다.
5		진압대원의 전기 감전시 관창에 수압에 의해 넘어질 우려가 있다.
6		현장에 연기 등에 의해 위험요인 확인이 늦어질 경우 추가피해가 발생할 수 있다.

⑶ 대책수립 (중요위험을 해결할 수 있는 대책을 수립한다)			⑷ 목표설정(소대의 목표를 정한다)
◎ 표 No	중 요 위 험	대 책	중점실시 대책에 ※표를 붙여 그것을 실시하기 위한 목표를 슬로건으로 설정한다.
			평가	팀 목표
1	벗겨진 전선 피복을 통해 진압대원이 감전되는 사고가 발생할수 있다.	현장진입시 전원를 차단하여 감전사고를 예방한다.	※	전원차단 확인
		관계인을 통해 예상위험을 확인한다
		현장에서 특이사항 발생시 현장지휘관에게 보고한다.
2	진압대원의 감전사고 발생시 다른 대원의 추가 감전사고가 발생 우려.	지휘관은 화재현장 주변에 추가 위험요인이 있는지 확인하며 지휘에 임한다.	※	추가위험 확인
		현장활동시 항시 침착함을 잃지 않는다.
4	진압대원의 전기 감전시 관창을 놓쳐 추가 부상을 입을 수 있다.	현장활동시 안전장비를 필히 착용한다.	※	안전장비 착용
		현장 진입시 2인1조로 안전에 유의하여 진입한다.

⃞ 훈련사진