문서번호	급수운영과-19675
결재일자	2015.7.30.
공개여부	부분공개(6)

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	07/30 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년07월30일)

탐 지 일	2015년 07월 30일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마 08블럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	동대문구 제기동887-144	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 수도계량기를 청음한바 누수 의심. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 20개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 23개소 - 빗물받이 : 19개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 30 (목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산48브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 자양동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 37개소 - 중형밸브실 : 34개소 - 소화전 : 10개소 - 하수도 : 21개소 - 수도계량기 : 49개소 - 빗물받이 : 23개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 07월 30일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동33 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 상봉동 일대	○ 누수징후 발견 - 없음 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 28개소 - 중형밸브실 : 20개소 - 소화전 : 16개소 - 하수도 : 18개소 - 수도계량기 : 32개소 - 빗물받이 : 18개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.