문서번호	도로보수과-3151
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
공무직		주무관	도로보수과장
정원근		홍수종	07/30 代홍수종
협조
	주무관		하승환

도로굴착신청 현장조사서-하수6

2015. 07

도로보수과

명에 의거 도로굴착승인 신청에 따른 현장조사 결과를 다음과 같이 복명합니다.

신청자	주 소	중랑구 신내동660
	성 명	중랑구 안전치수과(박철홍)
굴착 위치		중랑구 면목동 633-1 ~ 면목동 353-10
굴착 목적		면목동 368-34~632-10 간 면목동길 하수관로 정비공사
포 장 별		굴착폭(m)	연장(m)	면적(㎡)	비고(복구)
손 궤 규 모	계	3.0	347.0	1,041	하수도공사 규격(D=450mm, H=1.0m) 중충:원인자복구 표층:관리청복구
	아스팔트	3.0	347.0	1,041
	아스팔트 덧씌우기
	콘크리트
	보도
	기타
위 치 도	위 치 : 면목로(면목로269∼면목로303)
조사자 의견	2012년 이전 포장으로 굴착가능함. 2. 2차로중 1개차로 하수관 공사임으로 교통 혼잡 예상됨으로 신호철저 필요. 3. A-1 포장단면에 의거 복구 및 차로단위포장공사 시행 필요.

2015. 07. 30

보 고 자  실무관 정 원 근