문서번호	물재생계획과-10117
결재일자	2015.7.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	하수정비팀장	물재생계획과장
신귀식	최병출	07/30 신현태

중랑천 악취 건의사항 현장확인 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7

도시안전본부

(물재생계획과)

중랑천 악취 건의사항 현장확인 보고

중랑천에서 악취 발생되므로 개선요망하는 중랑구의 건의사항에

대하여 현장 확인하고 그 결과를 보고 드림

□ 민원개요

○ 관련문서 : 하천관리과-11935(‘15.7.24)호

○ 건 의 자 : 임형철(중랑구 면목2동)

○ 건의사항

- 건의1) 중랑천과 묵동천의 합류부에서 악취 발생

- 건의2) 이문철교 인근 중랑천 좌안에서 비가 내리면 악취 발생

□ 현장확인 및 조치사항

○ 일    시 : 2015. 7. 28.(화) 14:00~17:00

○ 현장점검 : 시 · 자치구 합동으로 현장 점검

- 서울시 물재생계획과 : 하수정비팀장 최병출, 업무담당 신귀식

- 중랑구 치수과  : 치수팀장 정준용, 시설7급 김동석

○ 현장확인 및 조치사항

구분	현장 확인(건의자 통화 내용)	조치 사항
건의1	- 합류부에 오염물질 퇴적으로 평소에도 악취가 발생되지만, 강우 시에 더욱 심함. - 점검당시 악취 발생은 되지 않음.	하수악취의 주원인은 강우시 하수가 차집관거 월류로 인하여 하천으로 방류시에 하수악취가 발생되고 있으며, 합류부의 퇴적된 토사는 주기적으로 준설이 요구됨.
건의2	- 이문철교 인근에 설치되어 있는 중화2펌프장 토출관로의 펌핑시 악취가 발생됨. - 점검당시 악취 발생은 되지 않음.	펌프장의 펌프 가동 시 우·오수가 함께 토출되고 있어 하수 냄새가 평시보다 많이 발생되고 있는 실정임.

□ 조사자 의견

○ 건의 사항에 대하여 검토한 결과, 하수시설을 개선함으로 인하여 조치될 수 있는 사항이 아니므로,

○ 하천 합류부의 퇴적된 토사를 주기적으로 준설하고 관리하여 악취가 저감되도록 조치하고(하천관리과)

○ 차집관거 유입량 및 방류턱 높이 조정 등 검토하여 시설개선도 요구됨(물재생시설과).

붙임 : 현장 사진 1매.  끝.