문서번호	지리정보과-4683
결재일자	2015.7.30.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		지리정보과장	시설안전부장
신정민		정윤홍	07/30 강신재
협조
	주무관		장기덕

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

참여기술자 근무확인 및 현장점검 결과보고

2015. 7.

상수도사업본부

【지리정보과】

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」

참여기술자 근무확인 및 현장점검 결과보고

「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」참여기술자 현장근무 확인 및 장비성능, 안전이행 여부 등의 점검결과를 보고 드림.

Ⅰ		개 요

추진근거

❍「2015년 상수도 GIS DB 정확도 개선사업」참여기술자 근무확인 현장점검 계획

지리정보과-4333호(2015.7.15.)

점검기간 : 2015. 7. 15. ~ 28.

대상업체(장소)

구 분	수 행 사	점 검 장 소
서 북	중앙항업㈜ 컨소시엄	강북구 미아동 ****************
		마포구 합정동 ***************
서 남	공간정보기술㈜ 컨소시엄	관악구 봉천동 ****************
		관안구 신림동 ****************
동 남	새한항업㈜ 컨소시엄	송파구 거여동 *************
		송파구 오금동 *************

점검방법 : 기간 중 현장불시점검

점검내용 및 결과요약

점 검 항 목	서 북		서 남		동 남
	미아동	합정동	봉천동	신림동	거여동	오금동
현장인력사항	일치	일치	일치	일치	일치	일치
현장안전이행사항	양호	양호	표지판 미비치	양호	양호	차량 미유도
장비사항	양호	양호	양호	양호	양호	양호
폭염대비사항	양호	양호	양호	양호	양호	양호

Ⅱ		점검결과

점검결과

❍ 현장인력 점검사항

- 현장인력(조사·탐사/측량)과 제출받은 사업수행계획서상 참여기술자의 인적사항 “일치”

❍ 현장안전이행 점검사항

- 양호(4곳)

‧ 식별이 쉬운 안전조끼를 통일 착용하였고, 표지판, 라바콘 및 교통통제요원을 활용하여 주변 차량 및 행인 통제

‧ 점검지역은 신규관 및 소블럭 기존관 구간으로 맨홀 내부출입이 없었음. 유해가스측정기, 호흡보호구 등 질식재해예방장비는 차량에 비치

- 미흡(2곳)

‧ (서남 봉천동) 표지판없이 라바콘만 비치 → 표지판 비치지시

‧ (동남 오금동) 주변차량 교통유도를 하지않음 → 차량 교통유도 지시

❍ 장비 점검사항

- 탐사/측량장비의 성능검사기간 “유효”, 상태 및 성능 “양호”

❍ 폭염대비 사항

-「폭염대비 행동메뉴얼」을 토대로 현장팀별 자체 폭염대비

(챙이 넓은 모자 착용 및 얼음물, 차가운 음료 등 소지)

Ⅲ		향후계획

미흡사항 보완 및 자체안전교육 지시, 결과보고

❍ 서남 1건(표지판 미비치), 동남 1건(차량유도 미실시)

붙임 1. 사 진 첩 1부.

2. 점 검 표 1식.  끝.