문서번호	진료부-6638
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	영상의학과장	진료부장
안성희	김윤연	08/03 이순정

영상의학과 직원 안전 교육

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 7.

진 료 부

영상의학과

직 원 교 육 일 지
일 시	2015.07.30.(목) 12;30∼13;00	장 소	영상의학과 내
참 석 자	의료기술6급 안성희 등 4명
교 관	영상의학과장 김윤연
교육내용	장마철 MRI장비 및 진단용방사선 안전관리 등
○ 영상의학과 내 의료장비 및 X-선 필림 안전관리 - 높은 습도와 급격한 온도변화로 장비 내부의 PCB에 이상없도록 주의할 것 - 장마철 제습기 활용한 습기제거 철저 - 긴 장마로 인한 각 촬영실 별 누수가 있는지 점검 및 관리 철저 - 암실 및 필림보관장소 제습철저 ○ MRI 장비 안전관리 - MRI실내 적정온도 11∼12℃ 유지 할 것 – 항온항습기 이상유부 점검 - Water chiller 이상유무 매일 점검하고 이상발견시 신속히 업체 연락할 것 - He gas가 들어 있는곳 : head, neck, knee,spine coil 내 쇽와치가 흰색 상태유지 - 정전대비 안전관리 점검 : 매일 1. line power 2. compressor 3. Water chiller 녹색 점등상태 유지 - W/lake 점검 : 물 부족시 적색 점등 - 물보충 해줄 것 - Magnetic field 내 환자 안전관리 접근금지 · 구강내 인플란트 또는 보철물(틀니), 피부에 금속성이물질 삽인된 환자 · 임신, 청력이 예민한 환자, 생명유지장치, 인공심장판막, 영구 eyeline한 환자 · brain 속에 aneurysm 혹은 surgical clip 같은 자성물질 삽입한 환자 · 휴대폰, 볼펜, 리모컨, 머리핀, 옷핀, 보청기 등 금속이 포함한 물품 제거할 것 ○ 진단용방사선 안전관리 - 방사선관계종사자 개인피폭선량 측정기 관리 철저 – 분실, 파손 예방 - 환자에 대한 피폭선량 저감 ○ 환자 및 직원의 감염예방을 위한 소독 철저 - 1, 2촬영실 : 촬영Table, stand detector, 촬영용 리모컨, work station - MRI검사시 사용한 1회용 주사기 및 소독솜 관리 철저 - 촬영용 가운 적정 교체 ○ 에너지 절약 - 점심시간 소등 및 장비 전원 차단 ○ 여름휴가 대비 업무인수인계 철저히 할 것