문서번호	기전과-9617
결재일자	2015.8.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장
박태진		08/03 代한영호
협 조

교통신호기 시설물 점검 보고

[양천구청역(보)]

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 8

강서도로사업소

(기전과)

교통신호기 시설물 점검 보고

[양천구청역(보)]

우리사업소에서 관리하는 교통신호기 시설물에 대하여, 양천구청(도로과)에서 철거대상 가로등주에 설치되어 있는 신호케이블의 이설조치을 요청하여 현장점검하고 조치계획을 보고합니다.

점 검 개 요

❍ 점검일자 : 2015. 8. 3.(월)

❍ 위    치 : 양천구 신정동 [양천구청역]

❍ 요청부서 : 양천구청 도로과

❍ 요청내용

- 철거대상 가로등주에 설치되어 있는 신호케이블 이설을 요청함.

❍ 현장사진

현장사진 1	현장사진 2

조 치 계 획

❍ 가공지주(1본) 설치 및 신설되는 가로등주를 이용하여 신호케이블 이설 조치

- 신호케이블 이설조치 구간은 약 330m로 (가로등 철거 및 교체 구간)

- 가로등주가 철거되어 신호케이블을 지지할 곳이 없는 1개소는 가공지주를

설치하여 신호케이블을 이설조치 하고,

- 그 이외의 구간은 신설되는 가로등주를 이용하여 신호케이블을 지지하여

이설조치 하고자 합니다.

행 정 사 항

❍ 설계업체 및 감리업체, 유지보수 연간단가업체(2지역)에 설계 및

작업지시.

붙임 : 위치도 1부.  끝.