문서번호	수상안전과-474
결재일자	2015.8.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		수상안전과장
정윤성		08/04 代임상수
협 조
	주무관		문자환

서울506호 엔진 수리 완료 보고

수상안전과

엔진 수리완료 보고서

우리과에서 운영중인 순찰선 서울506호의 노후 엔진 이상에 대한 수리작업이 완료되었음을 보고합니다.

□ 서울506호 현황

❍ 선    명 : 서울 506호

❍ 건 조 일 : 2005. 9. 5.

❍ 선체재질 : FRP

❍ 엔진 제조사 : 에빈루드(EVINRUDE)

❍ 엔진마력 : 200마력 6기통

□ 수리작업기간

2015. 7. 20 ~ 2015. 7. 28(9일간)

□ 수리업체

주)오엠케이(031-907-6392) 경기도 고양시 일산동구 장항로 203-90(장항동)

대표 민 충 기

□ 수 리 작 업 과 정

1. 선체로부터 엔진 분리 후, 수리업체로 이동

2. 엔진 분해, 고장 원인 점검, 확인

3. 고장 부위 수리 및 부품 교체

4. 엔진 조립 및 각 작동부 점검

5. 선체 엔진 장착, 시운전

□ 엔진 분해 점검 사진

엔진과 하부추진장치	분리된 엔진
분해 작업	피스톤과 커넥팅 로드
실린더 내부	손상된 피스톤

□ 주요 수리 작업

1. 엔진내 손상된 피스톤 교체 및

2. 손상된 실린더 슬라브 육성 가공

3. 연료필터와 점화플러그 교체

4. 하부오일 및 가스켓, 씰 등 교체

교환 가스켓, 씰	피스톤
엔진 조립	하부오일 교체
엔진 결합	엔진 점검

□ 선체결합 및 시운전 인수

1. 엔진업체 엔진반입 및 선체 결합작업

2. 엔진 시운전 점검

엔진업체 엔진 반입	선체 결합작업
연료호스 및 전기배선 등 연결작업	시운전 점검

□ 수리결과 : 수상안전과-211(2015.7.17.)호 「순찰선 서울506호 엔진 수리 요청」과 관련 수리작업을 확인하고 시운전 결과 이상 없음.