함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	동부수도사업소
수신자	중부수도사업소장(행정지원과장)
(경유)
제 목	급수관 정체수 수질검사 의뢰

1. 본부수질과-1279(2007.06.08)호와 관련입니다.

2. 우리사업소 관내 급수설비 수질검사(옥내급수관) 신청건에 대하여 수질분석을 의뢰하오니, 법정 처리기한내 완료될 수 있도록 검사 후 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

-  수질검사 의뢰 내역  -

의뢰 연번	접수 일시	채수 일시	검 체 명	현장검사 결과		검사의뢰항목 (5개 항목)
				탁도(NTU)	pH
동부26-1	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.16	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부26-2	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.39	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부26-3	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.43	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부26-4	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.44	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부27-1	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.26	7.5	철,구리,납, 아연,색도
동부27-2	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.31	7.5	철,구리,납, 아연,색도
동부27-3	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.66	7.5	철,구리,납, 아연,색도
동부28-1	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.08	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부28-2	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.10	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부28-3	7.31	8.4	옥내 급수관 정체수	0.21	7.4	철,구리,납, 아연,색도
동부29-1	8.3	8.4	옥내 급수관 정체수	0.27	7.4	철,구리,납, 아연,색도

의뢰 연번	접수 일시	채수 일시	검 체 명	현장검사 결과		검사의뢰항목 (5개 항목)
				탁도(NTU)	pH
동부33-1	8.4	8.5	옥내 급수관 정체수	0.43	7.3	철,구리,납, 아연,색도
동부33-2	8.4	8.5	옥내 급수관 정체수	0.22	7.3	철,구리,납, 아연,색도
동부33-3	8.4	8.5	옥내 급수관 정체수	0.16	7.3	철,구리,납, 아연,색도
동부35-1	8.4	8.5	옥내 급수관 정체수	0.56	7.5	철,구리,납, 아연,색도

. 끝.

	동부수도사업소장
주무관	김인애		수질팀장	이해원		행정지원과장	전결 08/05 代서경란
협조자
시행	행정지원과-18155	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13 동부수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-2653	/전송	02-3146-2678	/	colata@seoul.go.kr	/	대시민공개