문서번호	급수운영과-20406
결재일자	2015.8.6.
공개여부	부분공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
장병철	김태형	08/06 최명익
협 조

누수탐지 작업일지(2015년08월06일)

탐 지 일	2015년 08월 06일 (목요일)		기간제(A조)
탐지구역	용마 2브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
	동대문구 청량리 일대	○ 누수징후 발견 - 없음. ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 19개소 - 중형밸브실 : 23개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 17개소 - 수도계량기 : 30개소 - 빗물받이 : 21개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 06일(목요일)		기간제(B조)
탐지구역	아차산44 브럭		****************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
아차산38 소블록	광진구 자양동 48-65	○ 누수징후 발견 - 좌동 수용가 옥내 수도계량기 가 소음이 있으므로 누수확인 요망. (주인 출타중). ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 32개소 - 중형밸브실 : 29개소 - 소화전 : 08개소 - 하수도 : 20개소 - 수도계량기 : 48개소 - 빗물받이 : 24개소

누수탐지 작업일지

탐 지 일	2015년 08월 06일 (목요일)		기간제(C조)
탐지구역	묵동36 블럭		*************
음 청 식 누 수 탐 지
소블록	탐 지 위 치	탐지 및 조사 결과		비고
묵동09블럭	중랑구 중화동 281-33	○ 누수징후 발견 - 좌동 수도계량기 누수음으로 확인 요망 ○ 시설물 점검 - 원형밸브실 : 23개소 - 중형밸브실 : 25개소 - 소화전 : 18개소 - 하수도 : 47개소 - 수도계량기 : 52개소 - 빗물받이 : 43개소

별첨 : 1. 탐지일지 각1부.

2. 누수 징후 발견 위치도 각1부

3. 소블록도면 각1부(별첨).  끝.