문서번호	급수운영과-5182
결재일자	2014.3.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		급수운영과장
제영도		03/12 이경로
협 조

함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울

노후 밸브 정비에 따른 보고

(역삼동 794-22외 6개소)

2014. 3

강남수도사업소

(급수운영과)

노후 밸브 정비에 따른 보고(역삼동 794-22외 6개소)

강남구 관내 노후된 회주철 밸브로 인한 녹물 출수 등의 사고를 예방하기 위해 비내식성 재질의 밸브로 정비코자 아래와 같이 보고합니다.

노후밸브 현황

연번	위 치	구 경	재 질	설치년도
1	역삼동 834-103	D=100mm	회주철	1988년
2	역삼동 794-22	D=100mm	회주철	1988년
3	역삼동 793-26	D=100mm	회주철	1985년
4	역삼동 793-1	D=100mm	회주철	1993년
5	역삼동 742-7	D=100mm	회주철	1987년
6	역삼동 742-6	D=100mm	회주철	1993년
7	역삼동 740-18	D=100mm	회주철	1988년

보고내용

상기 위치의 밸브는 재질이 회주철밸브로 설치년도가 오래되어 녹물출수의 우려가 많아 시민들에게 맑고 깨끗한 아리수를 공급에 막대한 지장을 초래하고 있으므로 긴급히 교체하여야할 실정임.

조치의견

조치의견

위 보고 내용과 같이 노후된 밸브를 비내식성 밸브로 교체하여 맑은물 공급에 기여코자 하며, 2013년 강남구 관내 시설물 및 소화전 보수공사 연간단가 업체에 작업지시하여 완료토록 하겠습니다.

공사개요 : 노후 밸브교체(D=100mm) 7개소.  끝.